[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# MODIFY

カテゴリー：運用・管理 / 記憶装置とファイルシステム

`MODIFY ADDRESS=address SIZE={BYTE|LONG|WORD} VALUE={value-list|string} [SPACE={SD|SP|UD|UP|UR}]`

address: メモリーアドレス（16進数）
value-list: バイト列（16進数。指定単位ごとにカンマで区切る。最大5バイト）
string: 文字列（ダブルクォートで囲む。1〜12文字）

メモリーの内容を変更する。

パラメーター

ADDRESS: ベースアドレス

SIZE: 値の大きさ。BYTE、WORD、LONGから選択。

VALUE: 変更後のデータ。SIZEで指定した単位ごとにカンマで区切った16進数列（最大5バイト。例：VALUE=12,4ac,0,14e,65）か、ダブルクォートで囲んだ文字列（最大12文字。例：VALUE="string"）で指定する。

SPACE: CPUアドレス空間。UD（User Data）、UP（User Program）、UR（User Reserved）、SD（Supervisor Data）、SP（Supervisor Program）が指定可能。省略時はSD。

備考・注意事項

本コマンドは、トラブルシューティング時など、内部情報の確認が必要な場合を想定したものですので、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。

関連コマンド

DUMP

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H