[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SWITCH QOS

カテゴリー：インターフェース / スイッチポート

`SHOW SWITCH QOS`

LAN側スイッチポートにおけるQoS（802.1p）の設定（ユーザープライオリティー値と送信キューのマッピング）を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show switch qos

     Priority Level      QOS egress queue
     ------------------------------------
       0 ................ 1
       1 ................ 0
       2 ................ 0
       3 ................ 1
       4 ................ 2
       5 ................ 2
       6 ................ 3
       7 ................ 3

表 1
Priority level | 受信フレームのユーザープライオリティー値
QOS egress queue | 送信キュー番号（0〜3。3が優先度最高）

関連コマンド

SET SWITCH QOS

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H