[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE BGP PEER

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）

`ENABLE BGP PEER={ALL|ipadd}`

ipadd: IPアドレス

指定したBGPピアとのセッションを開始（Active）状態にする。

パラメーター

PEER: BGPピアのIPアドレス

関連コマンド

ADD BGP PEER
DISABLE BGP PEER
SHOW BGP PEER

参考

RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H