## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  5 ISDNによるIP2点間接続（PRI）
##  ルーターAのコンフィグ

ADD ISDN CALL=TOOS NUMBER=0612342222 PRECEDENCE=OUT INTREQ=pri0
SET ISDN CALL=TOOS SEARCHCLI=ON
CREATE PPP=0 OVER=ISDN-TOOS IDLE=ON NUMBER=4
ADD PPP=0 OVER=ISDN-TOOS TYPE=DEMAND NUMBER=4
ADD USER=BBB PASSWORD=PasswordB LOGIN=NO
SET PPP=0 USER=AAA PASSWORD=PasswordA
SET PPP=0 OVER=ISDN-TOOS AUTHENTICATION=CHAP
ENABLE IP
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.100.1 MASK=255.255.255.0
ADD IP ROUTE=192.168.20.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp0 NEXTHOP=192.168.100.2
