[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW DHCP6

カテゴリー：DHCPv6サーバー / 一般コマンド

`SHOW DHCP6`

DHCPv6機能の全体情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show dhcp6

    DHCP6 Server
    ---------------------------------------------------------------------------

    DHCP6 DUID ..................... 0x000386dd0000cd00a056
    Module Status .................. Enabled
    DHCP6 Debug .................... All
    Rapid Commit ................... Disabled
    Discarded packets .............. 0
    Error Counters
      ---------------------------------------------------------------------------
      addressRequestFail .............. 0       authenticationFail .............. 0
      creationError ................... 0       clientIDMismatch ................ 0
      clientIDMissing ................. 0       entryNotFound ................... 0
      messageUnknown .................. 0       optionMissing ................... 0
      optionMismatch .................. 0       serverIDMismatch ................ 0
      serverIDMissing ................. 0       transactIDMismatch .............. 0
      wrongInterface .................. 0
      Total Discarded packets ......... 0

表 1
DHCP6 DUID | DUID（DHCP Unique Identifier）
Module Status | DHCP6サーバーの状態。EnabledかDisabled
DHCP6 Debug | DHCP6デバッグ機能の状態。EnabledかDisabled
Rapid Commit | Rapid Commitの状態。EnabledかDisabled
Discarded packets | 前回の本体再起動以降に破棄されたDHCPv6パケット数
Error Counters | 前回の本体再起動以降のエラーカウンター
AddressRequestFail | アドレス要求失敗エラー数
CreationError | 設定情報の保存失敗数
ClientIDMissing | DHCPv6メッセージにおいてクライアントIDがない場合のエラー数
MessageUnknown | 不明なDHCPv6メッセージ受信数
OptionMismatch | 不正なオプションのエラー数
ServerIDMissing | DHCPv6メッセージにおいてサーバーIDがない場合のエラー数
WrongInterface | 誤ったインターフェースによるメッセージ受信数

関連コマンド

SHOW DHCP6 CLIENT
SHOW DHCP6 POLICY
SHOW DHCP6 RANGE
SHOW DHCP6 SERVER

参考

RFC3315, Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6(DHCPv6)

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H