[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW WANLB SESSION

カテゴリー：WANロードバランス / 一般コマンド

`SHOW WANLB SESSION [RESOURCE=interface]`

interface: IPインターフェース名（ethX、pppX）

WANロードバランス機能のセッション一覧を表示する。
一覧には、負荷分散の対象であるかないかにかかわらず、WANLBモジュールを通過したトラフィックがすべて表示される（ただし、ICMPは表示されない）。本製品自身が送信するパケットは負荷分散の対象にならないが、これも一覧に表示される。

パラメーター

RESOURCE: WAN側IPインターフェース。指定時は、該当インターフェースに割り当てられたセッションだけが表示される。省略時はすべてのセッションが表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show wanlb session

    WAN Load Balancer Sessions

    Resource  Source IP         Destination IP    Prot.   Expiry
    ------------------------------------------------------------
    ppp1
              10.0.1.200        10.100.10.1       TCP       2959
              172.28.28.156     10.100.10.1       TCP       2959
              10.0.1.200        10.100.10.5       TCP       2950
              172.28.28.156     10.100.10.5       TCP       2950
    ppp0
              10.0.0.200        10.100.10.5       TCP       3061
              172.28.28.100     10.100.10.5       TCP       3061
              10.0.0.200        10.117.42.50      UDP       3479
              172.28.28.156     10.117.42.50      UDP       3479
    ------------------------------------------------------------

表 1
Resource | WAN側IPインターフェース名
Source IP | 始点IPアドレス
Destination IP | 終点IPアドレス
Prot | L4プロトコル
Expiry | タイムアウトまでの残り時間（秒）

関連コマンド

ADD WANLB RESOURCE
DELETE WANLB RESOURCE
DISABLE WANLB RESOURCE
ENABLE WANLB RESOURCE
SET WANLB RESOURCE
SHOW WANLB
SHOW WANLB RESOURCE

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H