[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ADD IP LOCAL

カテゴリー：IP / IPインターフェース

`ADD IP LOCAL=1..15 IPADDRESS=ipadd [FILTER={filter-id|NONE}] [GRE={0..100|NONE}] [POLICYFILTER={filter-id|NONE}] [PRIORITYFILTER={filter-id|NONE}]`

ipadd: IPアドレス
filter-id: フィルター番号（0〜999）

ローカルIPインターフェース（ループバックインターフェース）を追加する。15個まで作成可能。
ローカルIPインターフェースは、下位層（物理層/データリンク層）との関連を持たない仮想的なIPインターフェース。物理的なインターフェースに割り当てたIPアドレスは、該当インターフェースのリンクダウンにより到達不能になる可能性があるが、ローカルIPインターフェースは下位層の状態に依存しないため、このインターフェースのIPアドレスを広告することで、本製品への到達性を高めることができる。
ローカルIPインターフェースに割り当てたアドレスは、本製品が送信するRIP、OSPF、BGP-4、RADIUS、SNMP、PIM、NTP、Pingパケットなどの始点アドレスとして使用することができる。
本製品自身がIPパケットを送信するとき、始点アドレスは以下の基準にしたがって決定される。
1. コマンドで始点アドレスまたは始点インターフェースを明示的に指定した場合は、そのアドレスが使用される。ADD BGP PEERコマンドのLOCALパラメーターがこれに当たる。
2. 1に該当せず、なおかつ、デフォルトローカルIPインターフェース（LOCAL）のIPアドレスが指定されている場合は、そのアドレスが使用される。デフォルトローカルIPインターフェースのアドレスは、SET IP LOCALコマンドで指定する。
3. 1、2のいずれにも該当しない場合は、パケットを送出するインターフェースのIPアドレスが始点アドレスとして使用される。

パラメーター

LOCAL: ローカルIPインターフェース番号

IPADDRESS: ローカルIPインターフェースのIPアドレス

FILTER: このインターフェースに適用するトラフィックフィルターのID

GRE: このインターフェースに割り当てるGRE設定のID

POLICYFILTER: このインターフェースに適用するポリシーフィルターのID

PRIORITYFILTER: このインターフェースに適用するプライオリティーフィルターのID

備考・注意事項

デフォルトのローカルIPインターフェースにIPアドレスを設定するには、SET IP LOCALコマンドを使う。このとき、LOCALパラメーターには、値を指定しないかキーワードDEFAULTを指定する。

関連コマンド

DELETE IP LOCAL
SET IP LOCAL

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H