## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  28 専用線によるIP2点間接続（プロキシーARP＋マルチホーミング）
##  ルーターBのコンフィグ

SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2
CREATE TDM GROUP=TOOS INT=bri0 SLOTS=1
CREATE PPP=0 OVER=TDM-TOOS
ENABLE IP
ADD IP INT=vlan1-0 IP=192.168.10.14 MASK=255.255.255.240
ADD IP INT=vlan1-1 IP=192.168.10.30 MASK=255.255.255.240
ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0 MASK=0.0.0.0
ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0
