[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET PIM6

カテゴリー：IPv6マルチキャスト / PIM

`SET PIM6 [ADVINTERVAL={10..15000|DEFAULT}] [BSMINTERVAL={10..15000|DEFAULT}] [JPINTERVAL={1..65535|DEFAULT}] [KEEPALIVETIME={10..65535|DEFAULT}] [PROBETIME={1..65535|DEFAULT}] [PRUNEHOLDTIME={10..65535|DEFAULT}] [SOURCEALIVETIME={10..65535|DEFAULT}] [SRINTERVAL={10..255|DEFAULT}] [SUPPRESSIONTIME={1..65535|DEFAULT}]`

PIM6（Protocol Independent Multicast）の各種タイマーを変更する。これらのタイマーはデフォルトで多くの環境に適した設定になっているため、通常このコマンドを使う必要はない。

パラメーター

ADVINTERVAL: （PIM-SMのみ）Candidate-RP-Advertisementメッセージの送信間隔。デフォルトは60秒

BSMINTERVAL: （PIM-SMのみ）ブートストラップメッセージ（BSM）の送信間隔。デフォルトは60秒

JPINTERVAL: Join/Pruneメッセージの送信間隔（秒）（Upstream Join Timer）。デフォルトは60秒。通常は18000秒未満に設定する。

KEEPALIVETIME: （PIM-SMのみ）データトラフィックがなくなってから、(S,G)のJoin状態を削除するまでの時間（秒）。デフォルトは210秒。

PROBETIME: （PIM-SMのみ）RP（ランデブーポイント）からのRegister Stopメッセージを受信できなくなってから、マルチキャストパケットのカプセル化を再開するまでの時間（秒）（Register Probe Time）。デフォルトは5秒。

PRUNEHOLDTIME: （PIM-DMのみ）上流ルーターに指示するPrune状態の保持時間（秒）。また、無駄なPruneメッセージの送信を避けるためにも使われる（Prune Limit Timer）。デフォルトは60秒。

SOURCEALIVETIME: （PIM-DMのみ）データトラフィックがなくなってから、State Refresh Originatorがアクティブでなくなるまでの時間（秒）。デフォルトは210秒。

SRINTERVAL: （PIM-DMのみ）State Refreshメッセージの送信間隔（秒）。デフォルトは60秒。

SUPPRESSIONTIME: （PIM-SMのみ）送信者側DR（代表ルーター）がRPにNull Registerメッセージを送信する間隔（秒）（Register Suppression Time）。Null Registerメッセージは、マルチキャストパケットのカプセル化が必要ないかどうかをRPに確認するためのもの。カプセル化が必要ない場合、RPはRegister StopメッセージをDRに返送する。デフォルトは60秒。

関連コマンド

SET PIM6 INTERFACE
SHOW PIM6

参考

draft-ietf-pim-sm-v2-new-05
draft-ietf-pim-dm-new-v2-01

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H