＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↓ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #97

# L2TPによるLAN間接続基本設定（ブリッジング）

L2TPによるLAN間ブリッジ接続の基本設定です。ここでは、IPだけしかルーティングされないLAN環境において、2つのサブネット間にL2TPのトンネルを張り、NetBEUIをブリッジングする例を示します。LAN上でのトンネリングという点が若干変則的ですが、L2TPルーター同士がIPで通信できさえすれば、どのような環境にでも適用できる構成です。

ここでは、すでにサブネット間のIPルーティングを行うルーターが設置されているものとします。本製品は、L2TPトンネルを仮想回線と見なして、NetBEUIのリモートブリッジングだけを行うものとします。
最初にIPレベルでの構成についてまとめます。ルーターA、Bは、IPアドレスを1つしか持っていないため、IPレベルでは単なるホストです。

表 1：IP設定
| ルーターA | ルーターB
vlan1のIPアドレス | 192.168.10.2 | 192.168.20.2
ゲートウェイアドレス | 192.168.10.1 | 192.168.20.1

IPレベルでのネットワーク構成は次のようになります。

次にIP上にL2TPのトンネルを構築した場合の構成についてまとめます。L2TPトンネルは、ルーターAのvlan1（192.168.10.2）とルーターBのvlan1（192.168.20.2）の間に張られます。

表 2：L2TP・ブリッジ設定
| ルーターA | ルーターB
L2TPコール名 | bridge | bridge
L2TP終端アドレス | 192.168.10.2 | 192.168.20.2
L2TP発着優先 | 発呼優先 | 着呼優先
L2TPサーバーモード | LAC/LNS兼用（BOTH） | LAC/LNS兼用（BOTH）
L2TPサーバーパスワード | なし | なし
ブリッジするプロトコル | NetBEUI | NetBEUI

ブリッジモジュールの視点から見たネットワーク構成は次のようなイメージになります。

ルーターAの設定

1. IPの基本設定をします。L2TPトンネルを張るには互いのルーターがIPで通信できなくてはなりません。

   `ENABLE IP ↓
   ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.2 ↓
   ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=vlan1 NEXT=192.168.10.1 ↓
   `
2. L2TPモジュールを有効にします。

   `ENABLE L2TP ↓`
3. L2TPサーバーをLNS/LACの兼用モードで起動します。

   `ENABLE L2TP SERVER=BOTH ↓`
4. L2TPコール「bridge」を作成し、L2TPの接続先情報を登録します。IPには相手ルーターのIPアドレスを指定します。TYPEは呼の種類を示すもので、LAN間接続の場合はVIRTUALを指定します。REMOTEには、このL2TPコールに応じて相手側が起動するL2TPコール名を指定します。PRECEDENCEはL2TPの通信が同時に開始された場合に発呼・着呼のどちらを優先するかを指定します。

   `ADD L2TP CALL=bridge IP=192.168.20.2 TYPE=VIRTUAL REMOTE=bridge PRECEDENCE=OUT ↓`
5. L2TPコールを仮想的な物理回線と見なし、その上にPPPインターフェースを作成します。OVERパラメーターにL2TPコールを指定するときは、コール名の前に「TNL-」を付けます。また、ここでは「IDLE=999999999」を指定して、必要に応じて自動的にL2TPで接続するよう設定します。また、無通信切断タイマーを長期間に指定して、無通信時にL2TPが切断されることを防ぎます。

   `CREATE PPP=0 OVER=TNL-bridge IDLE=999999999 BAP=OFF LQR=OFF ECHO=ON ↓`
6. ブリッジモジュールを有効にします。

   `ENABLE BRIDGE ↓`
7. ブリッジするプロトコルを指定します。ここではNetBEUIを指定します。プロトコルの一覧については、コマンドリファレンスのADD BRIDGE PROTOCOLコマンドの解説をご覧ください。

   `ADD BRIDGE PROTOCOL TYPE=netbeui ↓`
8. LAN側（vlan1）インターフェースにブリッジポートを作成します。

   `ADD BRIDGE PORT=1 INT=vlan1 ↓`
9. WAN側（ppp0）インターフェースにブリッジポートを作成します。ppp0は、L2TPトンネル上に作成した仮想的なPPPインターフェースです。

   `ADD BRIDGE PORT=2 INT=ppp0 ↓`
10. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

    `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
    SET CONFIG=router.cfg ↓
    `

ルーターBの設定

1. IPの基本設定をします。L2TPトンネルを張るには互いのルーターがIPで通信できなくてはなりません。

   `ENABLE IP ↓
   ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.2 ↓
   ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=vlan1 NEXT=192.168.20.1 ↓
   `
2. L2TPモジュールを有効にします。

   `ENABLE L2TP ↓`
3. L2TPサーバーをLNS/LACの兼用モードで起動します。

   `ENABLE L2TP SERVER=BOTH ↓`
4. L2TPコール「bridge」を作成し、L2TPの接続先情報を登録します。IPには相手ルーターのIPアドレスを指定します。TYPEは呼の種類を示すもので、LAN間接続の場合はVIRTUALを指定します。REMOTEには、このL2TPコールに応じて相手側が起動するL2TPコール名を指定します。PRECEDENCEはL2TPの通信が同時に開始された場合に発呼・着呼のどちらを優先するかを指定します。

   `ADD L2TP CALL=bridge IP=192.168.10.2 TYPE=VIRTUAL REMOTE=bridge PRECEDENCE=IN ↓`
5. L2TPコールを仮想的な物理回線と見なし、その上にPPPインターフェースを作成します。OVERパラメーターにL2TPコールを指定するときは、コール名の前に「TNL-」を付けます。また、ここでは「IDLE=999999999」を指定して、必要に応じて自動的にL2TPで接続するよう設定します。また、無通信切断タイマーを長期間に指定して、無通信時にL2TPが切断されることを防ぎます。

   `CREATE PPP=0 OVER=TNL-bridge IDLE=999999999 BAP=OFF LQR=OFF ECHO=ON ↓`
6. ブリッジモジュールを有効にします。

   `ENABLE BRIDGE ↓`
7. ブリッジするプロトコルを指定します。ここではNetBEUIを指定します。プロトコルの一覧については、コマンドリファレンスのADD BRIDGE PROTOCOLコマンドの解説をご覧ください。

   `ADD BRIDGE PROTOCOL TYPE=netbeui ↓`
8. LAN側（vlan1）インターフェースにブリッジポートを作成します。

   `ADD BRIDGE PORT=1 INT=vlan1 ↓`
9. WAN側（ppp0）インターフェースにブリッジポートを作成します。ppp0は、L2TPトンネル上に作成した仮想的なPPPインターフェースです。

   `ADD BRIDGE PORT=2 INT=ppp0 ↓`
10. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

    `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
    SET CONFIG=router.cfg ↓
    `

まとめ

ルーターAのコンフィグ [テキスト版]

`ENABLE IP ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.2 ↓ ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=vlan1 NEXT=192.168.10.1 ↓ ENABLE L2TP ↓ ENABLE L2TP SERVER=BOTH ↓ ADD L2TP CALL=bridge IP=192.168.20.2 TYPE=VIRTUAL REMOTE=bridge PRECEDENCE=OUT ↓ CREATE PPP=0 OVER=TNL-bridge IDLE=999999999 BAP=OFF LQR=OFF ECHO=ON ↓ ENABLE BRIDGE ↓ ADD BRIDGE PROTOCOL TYPE=netbeui ↓ ADD BRIDGE PORT=1 INT=vlan1 ↓ ADD BRIDGE PORT=2 INT=ppp0 ↓`

ルーターBのコンフィグ [テキスト版]

`ENABLE IP ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.2 ↓ ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=vlan1 NEXT=192.168.20.1 ↓ ENABLE L2TP ↓ ENABLE L2TP SERVER=BOTH ↓ ADD L2TP CALL=bridge IP=192.168.10.2 TYPE=VIRTUAL REMOTE=bridge PRECEDENCE=IN ↓ CREATE PPP=0 OVER=TNL-bridge IDLE=999999999 BAP=OFF LQR=OFF ECHO=ON ↓ ENABLE BRIDGE ↓ ADD BRIDGE PROTOCOL TYPE=netbeui ↓ ADD BRIDGE PORT=1 INT=vlan1 ↓ ADD BRIDGE PORT=2 INT=ppp0 ↓`

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #97

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-04 Rev.M

＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↑ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）