[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# CREATE SQOS RED

カテゴリー：QoS / 一般コマンド

`CREATE SQOS RED=red-list [AVERAGING=0..99] [DESCRIPTION=string] [START1=0..100] [STOP1=0..100] [DROP1=0..100] [START2=0..100] [STOP2=0..100] [DROP2=0..100] [START3=0..100] [STOP3=0..100] [DROP3=0..100]`

red-list: REDカーブセット番号（3〜9999。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）
string: 文字列（1〜100文字。空白を含む場合はダブルクォートで囲む）

RED（Random Early Detection/Discard）アルゴリズムの動作を規定するREDカーブセットを定義する。
RED（Random Early Detection/Discard）は、仮想キューの長さが最大帯域に達しないうちに、徐々にパケット破棄率を高くしていくことで、輻輳回避やより細やかな帯域制御を実現するアルゴリズム。
REDの設定は、仮想キュー長とパケット破棄率の関係を示す「REDカーブ」を定義することによって行う。本コマンドでは、REDカーブの集合である「REDカーブセット」を作成する。詳細は解説編を参照のこと。

パラメーター

RED: REDカーブセット番号。複数指定も可能。

AVERAGING: 平均キュー長の算出に使う期間を示す係数。0を指定した場合、算出された平均キュー長はその時点でのキュー長に等しくなる。また、本パラメーターの値が大きいほど、時間的に広い範囲のデータを使用して平均キュー長を算出するようになる。これにより、キュー長がSTOPx（xは1〜3）に近い状況における TCPのパフォーマンスが向上する。デフォルトは98。

DESCRIPTION: メモ。任意の文字列を指定できる。

START1: 帯域クラス1のパケットを破棄し始めるポイント。キュー長に対する割合（%）で指定する。キュー長がこのポイントを超えると、帯域クラス1のパケット破棄率が徐々に高くなり、STOP1に達したときに破棄率がDROP1で指定された値となる。デフォルトは35。

STOP1: 帯域クラス1のパケットを完全に破棄し始めるポイント。キュー長に対する割合（%）で指定する。START1より大きな値を指定すること。キュー長がこのポイントを超えると、帯域クラス1のすべてのパケットが破棄されるようになる。デフォルトは65。

DROP1: キュー長がSTOP1に達したときの帯域クラス1のパケット破棄率（%）。デフォルトは30。

START2: 帯域クラス2のパケットを破棄し始めるポイント。キュー長に対する割合（%）で指定する。キュー長がこのポイントを超えると、帯域クラス2のパケット破棄率が徐々に高くなり、STOP2に達したときに破棄率がDROP2で指定された値となる。デフォルトは35。

STOP2: 帯域クラス2のパケットを完全に破棄し始めるポイント。キュー長に対する割合（%）で指定する。START2より大きな値を指定すること。キュー長がこのポイントを超えると、帯域クラス2のすべてのパケットが破棄されるようになる。デフォルトは65。

DROP2: キュー長がSTOP2に達したときの帯域クラス2のパケット破棄率（%）。デフォルトは30。

START3: 帯域クラス3のパケットを破棄し始めるポイント。キュー長に対する割合（%）で指定する。キュー長がこのポイントを超えると、帯域クラス3のパケット破棄率が徐々に高くなり、STOP3に達したときに破棄率がDROP3で指定された値となる。デフォルトは35。

STOP3: 帯域クラス3のパケットを完全に破棄し始めるポイント。キュー長に対する割合（%）で指定する。START3より大きな値を指定すること。キュー長がこのポイントを超えると、帯域クラス3のすべてのパケットが破棄されるようになる。デフォルトは65。

DROP3: キュー長がSTOP3に達したときの帯域クラス3のパケット破棄率（%）。デフォルトは30。

例

``■ REDカーブセット3を作成する。
`CREATE SQOS RED=3 START1=35 STOP1=45 DROP1=40 START2=25 STOP2=35 DROP2=50 START3=15 STOP3=25 DROP3=60`

関連コマンド

CREATE SQOS TRAFFICCLASS
DESTROY SQOS RED
SET SQOS RED
SHOW SQOS RED
SHOW SQOS TRAFFICCLASS

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H