＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↓ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #65

# PPPリンクの圧縮（STAC LZS）

STAC LZSアルゴリズムによるPPPリンク圧縮の使用例です。専用線によるIP2点間接続の構成例をもとに解説します。

ここでは、次のような構成のネットワークを例に解説します。

> Note - 圧縮機能を使用するには、データのやり取りをする相手も同じ圧縮方式に設定する必要があります。

表 1
| ルーターA | ルーターB
TDMグループ名 | TOOS | TOOS
回線速度 | 64Kbps | 64Kbps
WAN側物理インターフェース | bri0 | bri0
WAN側（ppp0）IPアドレス | 192.168.100.1/24 | 192.168.100.2/24
LAN側（vlan1）IPアドレス | 192.168.10.1/24 | 192.168.20.1/24

ルーターAの設定

1. 専用線の設定をします

   `SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓
   CREATE TDM GROUP=TOOS INT=bri0 SLOTS=1 ↓
   `
2. PPPインターフェースを作成します。

   `CREATE PPP=0 OVER=TDM-TOOS ↓`
3. ppp0上で圧縮を行うよう設定します。アルゴリズムにはSTAC LZSを指定します。

   `SET PPP=0 COMPRESSION=ON COMPALGORITHM=STACLZS ↓`
4. IPの設定を行います。

   `ENABLE IP ↓
   ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.100.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP ROUTE=192.168.20.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp0 NEXTHOP=192.168.100.2 ↓
   `
5. STAC LZSに使用するソフトウェア圧縮チャンネルの数を指定します（0〜4）。接続先が1か所のとき（MP使用時を含む）は「STACCHANNELS=1」、接続先が2か所で両者とも圧縮を使用する場合は「STACCHANNELS=2」を指定します。

   `SET ENCO SW STACCHANNELS=1 ↓`
6. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

   `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
   SET CONFIG=router.cfg ↓
   `
7. 圧縮チャンネルの設定を有効にするため、いったんルーターを再起動します。

   `RESTART ROUTER ↓`

ルーターBの設定

1. 専用線の設定をします。

   `SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓
   CREATE TDM GROUP=TOOS INT=bri0 SLOTS=1 ↓
   `
2. PPPインターフェースを作成します。

   `CREATE PPP=0 OVER=TDM-TOOS ↓`
3. ppp0上で圧縮を行うよう設定します。アルゴリズムにはSTAC LZSを指定します。

   `SET PPP=0 COMPRESSION=ON COMPALGORITHM=STACLZS ↓`
4. IPの設定をします。

   `ENABLE IP ↓
   ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.100.2 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp0 NEXTHOP=192.168.100.1 ↓
   `
5. STAC LZSに使用するソフトウェア圧縮チャンネルの数を指定します（0〜4）。接続先が1か所のとき（MP使用時を含む）は「STACCHANNELS=1」、接続先が2か所で両者とも圧縮を使用する場合は「STACCHANNELS=2」を指定します。

   `SET ENCO SW STACCHANNELS=1 ↓`
6. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

   `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
   SET CONFIG=router.cfg ↓
   `
7. 圧縮チャンネルの設定を有効にするため、いったんルーターを再起動します。

   `RESTART ROUTER ↓`

まとめ

ルーターAのコンフィグ [テキスト版]
* 「#」で始まる行は、コンソールから入力しないと意味を持たないコマンドか、設定ファイル（.cfg）に記述しても無効なコマンドを示しています。詳細は本文の説明をご覧ください。

`SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓ CREATE TDM GROUP=TOOS INT=bri0 SLOTS=1 ↓ CREATE PPP=0 OVER=TDM-TOOS ↓ SET PPP=0 COMPRESSION=ON COMPALGORITHM=STACLZS ↓ ENABLE IP ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.100.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP ROUTE=192.168.20.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp0 NEXTHOP=192.168.100.2 ↓ SET ENCO SW STACCHANNELS=1 ↓ # RESTART ROUTER ↓`

ルーターBのコンフィグ [テキスト版]
* 「#」で始まる行は、コンソールから入力しないと意味を持たないコマンドか、設定ファイル（.cfg）に記述しても無効なコマンドを示しています。詳細は本文の説明をご覧ください。

`SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓ CREATE TDM GROUP=TOOS INT=bri0 SLOTS=1 ↓ CREATE PPP=0 OVER=TDM-TOOS ↓ SET PPP=0 COMPRESSION=ON COMPALGORITHM=STACLZS ↓ ENABLE IP ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.100.2 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp0 NEXTHOP=192.168.100.1 ↓ SET ENCO SW STACCHANNELS=1 ↓ # RESTART ROUTER ↓`

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #65

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-04 Rev.M

＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↑ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）