[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# RESET RSVP PROXY

カテゴリー：RSVP / RSVPプロキシー

`RESET RSVP PROXY[=proxy-name]`

proxy-name: プロキシーエントリー名（1〜15文字。英数字とアンダースコアを使用可能。大文字小文字を区別しない）

RSVPプロキシーエージェントをリセットする。あるいは、指定したRSVPプロキシーエントリーをリセットする。

パラメーター

PROXY: RSVPプロキシーエントリー名を指定する。指定時は該当エントリーのみがリセットされる。省略時はRSVPプロキシーエージェント全体がリセットされる。

関連コマンド

DISABLE RSVP PROXY
ENABLE RSVP PROXY
SHOW RSVP PROXY

参考

RFC1112, Host Extensions for IP Multicasting
RFC1812, Requirements for IP Version 4 Routers
RFC2205, Resource ReSerVation Protocol (RSVP) -- Version 1 Functional Specification
RFC2211, Specification of the Controlled-Load Network Element Service

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H