## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  7 ISDNによるIP3点間接続（発信者番号識別）
##  ルーターBのコンフィグ

ADD ISDN CALL=TOOS NUMBER=0312341111 PRECEDENCE=OUT INTREQ=bri0
ADD ISDN CALL=OSYO NUMBER=0451233333 PRECEDENCE=IN INTREQ=bri0
SET ISDN CALL=TOOS SEARCHCLI=ON
SET ISDN CALL=OSYO SEARCHCLI=ON
CREATE PPP=0 OVER=ISDN-TOOS IDLE=ON
CREATE PPP=1 OVER=ISDN-OSYO IDLE=ON
ADD USER=AAA PASSWORD=PasswordA LOGIN=NO
ADD USER=CCC PASSWORD=PasswordC LOGIN=NO
SET PPP=0 USER=BBB PASSWORD=PasswordB
SET PPP=1 USER=BBB PASSWORD=PasswordB
SET PPP=0 OVER=ISDN-TOOS AUTHENTICATION=CHAP
SET PPP=1 OVER=ISDN-OSYO AUTHENTICATION=CHAP
ENABLE IP
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.100.2 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=ppp1 IP=192.168.120.2 MASK=255.255.255.0
ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp0 NEXTHOP=192.168.100.1
ADD IP ROUTE=192.168.30.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp1 NEXTHOP=192.168.120.3
