[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET IP IGMP INTERFACE

カテゴリー：IPマルチキャスト / IGMP

`SET IP IGMP INTERFACE=interface QUERYTIMEOUT={NONE|0|1..65535}`

interface: IPインターフェース名（eth0、ppp0など）

指定したIPインターフェースで、IGMP generay query message受信の監視を有効にする。指定時間メッセージを受け取らなかった場合、ログメッセージとSNMPトラップを出力する。デフォルトは無効。

パラメーター

INTERFACE: IPインターフェース名

QUERYTIMEOUT: 許容する受信メッセージの間隔。NONEまたは0を指定すると、監視が無効になる。1以上の整数を指定すると、その秒数以上IGMP generay query messageを受信しなかった場合、ログメッセージとSNMPトラップ（igmpGeneralQueryNotReceivedEvent）を出力する。デフォルトはNONE。

関連コマンド

DISABLE IP IGMP
DISABLE IP IGMP INTERFACE
ENABLE IP IGMP
ENABLE IP IGMP INTERFACE
SET IP IGMP
SHOW IP IGMP

参考

RFC2236, Internet Group Management Protocol, Version 2

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H