[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SQOS METER

カテゴリー：QoS / 一般コマンド

`SHOW SQOS METER[={meter-list|ALL}] [{FULL|SUMMARY}]`

meter-list: メーター番号（0〜9999。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能)

メーター（帯域使用量計測器）の設定内容を表示する。

パラメーター

METER: メーター番号。

FULL: メーターの内容を詳細に表示させたいときに指定する。

SUMMARY: メーターの内容を簡潔に表示させたいときに指定する。

入力・出力・画面例

    Manager > show sqos meter

                   Bandwidth       Burst Size
    Id     Type    Min    Max      Min    Max      Traffic Classes
    -----------------------------------------------------------------------------
       0   SRTCM          1.       10kB   10kB
                          5Mbps
       1   SRTCM          128kbp   10kB   10kB     0
                          s
       2   TRTCM   1Mbps  3Mbps    10kB   10kB

    Manager > show sqos meter=0
    Id................... 0
        Meter Type....... SRTCM
        Max Bandwidth.... 1.5Mbps
        Min Burst Size... 10kB
        Max Burst Size... 10kB

    Manager > show sqos meter=2
    Id................... 2
        Description...... test meter
        Meter Type....... TRTCM
        Min Bandwidth.... 1Mbps
        Max Bandwidth.... 3Mbps
        Min Burst Size... 10kB
        Max Burst Size... 10kB
        Ignore BW Class.. YES

表 1：SUMMARY表示
Id | メーター番号
Type | メーターの種類。srTCM（シングルレート・メーター）、trTCM（ツインレート・メーター）のいずれか
Min Bandwidth | 最小帯域幅。trTCMにおけるCIR（Committed Information Rate）
Max Bandwidth | 最大帯域幅。srTCMではCIR（Committed Information Rate）、trTCMではPIR（Peak Information Rate）
Min Burst Size | 許容バーストサイズ（小）。srTCM、trTCMにおけるCBS（Committed Burst Size）
Max Burst Size | 許容バーストサイズ（大）。srTCMではEBS（Excess Burst Size）、trTCMではPBS（Peak Burst Size）
Traffic Classes | このメーターを使用しているトラフィッククラス

表 2：FULL表示
Id | メーター番号
Description | 本メーターのメモ
Meter Type | メーターの種類。srTCM（シングルレート・メーター）、trTCM（ツインレート・メーター）のいずれか
Min Bandwidth | 最小帯域幅。trTCMにおけるCIR（Committed Information Rate）
Max Bandwidth | 最大帯域幅。srTCMではCIR（Committed Information Rate）、trTCMではPIR（Peak Information Rate）
Min Burst Size | 許容バーストサイズ（小）。srTCM、trTCMにおけるCBS（Committed Burst Size）
Max Burst Size | 許容バーストサイズ（大）。srTCMではEBS（Excess Burst Size）、trTCMではPBS（Peak Burst Size）
Ignore BW Class | 割り当て済みの「帯域クラス」を無視するかどうか
Traffic Classes | このメーターを使用しているトラフィッククラス
Policies | このメーターを使用しているQoSポリシー

関連コマンド

CREATE SQOS METER
SET SQOS METER

参考

RFC2697, A Single Rate Three Color Marker
RFC2698, A Two Rate Three Color Marker

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H