＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↓ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #82

# VRRP（LAN）

VRRP（Virtual Router Redundancy Protocol）は、複数のルーターを連携させ1台のルーターであるかのように見せかけることで、IPネットワークの冗長構成を可能にする機能です。ここでは、Ethernet LAN上におけるVRRPの使用例を示します。

ここでは、次のようなネットワーク構成を例に解説します。
この例では通常ルーターAが使用されますが、ルーターAが故障すると、同ルーターが定期的に送信しているVRRP AdvertisementパケットをルーターBが受信できなくなります。この場合、ルーターBはルーターAがダウンしたものと見なしてバックアップルーターからマスタールーターに移行し、両方のセグメントに対するデフォルトゲートウェイアドレスを引き継ぎます。ルーターAが復旧すると、ルーターBは元のバックアップルーターに戻ります。

ルーターAの設定

1. IPモジュールを有効にし、各インターフェースにIPアドレスを割り当てます。

   `ENABLE IP ↓
   ADD IP INT=eth0 IP=192.168.1.100 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.2.100 MASK=255.255.255.0 ↓
   `
2. VRRPを有効にします。

   `ENABLE VRRP ↓`
3. eth0にVRID=1を割り当てます。バーチャルIPアドレスは192.168.1.1とします。こちらをデフォルトのマスタールーターにするため、優先度をデフォルトの 100 よりも高い 101 に設定します。

   `CREATE VRRP=1 OVER=eth0 IP=192.168.1.1 PRIORITY=101 ↓`
4. vlan1にVRID=2を割り当てます。バーチャルIPアドレスは192.168.2.1とします。こちらをデフォルトのマスタールーターにするため、優先度をデフォルトの 100 よりも高い 101 に設定します。

   `CREATE VRRP=2 OVER=vlan1 IP=192.168.2.1 PRIORITY=101 ↓`
5. vlan1がダウンした場合に eth0側（VRID=1）の優先度を 99 に下げ、ルーターBがマスタールーターになるよう設定します。

   `ADD VRRP=1 MONITOREDINTERFACE=vlan1 NEWPRIORITY=99 ↓`
6. eth0がダウンした場合に vlan1側（VRID=2）の優先度を 99 に下げ、ルーターBがマスタールーターになるよう設定します。

   `ADD VRRP=2 MONITOREDINTERFACE=eth0 NEWPRIORITY=99 ↓`
7. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

   `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
   SET CONFIG=router.cfg ↓
   `

ルーターBの設定

1. IPモジュールを有効にし、各インターフェースにIPアドレスを割り当てます。

   `ENABLE IP ↓
   ADD IP INT=eth0 IP=192.168.1.2 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.2.2 MASK=255.255.255.0 ↓
   `
2. VRRPを有効にします。

   `ENABLE VRRP ↓`
3. eth0にVRID=1を割り当てます。バーチャルIPアドレスは192.168.1.1とします。優先度はデフォルト値の 100 とします。

   `CREATE VRRP=1 OVER=eth0 IP=192.168.1.1 ↓`
4. vlan1にVRID=2を割り当てます。バーチャルIPアドレスは192.168.2.1とします。優先度はデフォルト値の 100 とします。

   `CREATE VRRP=2 OVER=vlan1 IP=192.168.2.1 ↓`
5. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

   `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
   SET CONFIG=router.cfg ↓
   `

基本設定は以上です。
LAN上の各ホストには、デフォルトゲートウェイとして、バーチャルルーターのIPアドレスを設定します。通常時には、ルーターAがマスタールーターとして機能し、LAN間のトラフィックを転送します。ルーターAのインターフェースのどちらか（eth0、vlan1）がダウンした場合は、ルーターBがマスタールーターとなりバーチャルルーターとしての役割を引き継ぎます。このとき、バーチャルルーターのIPアドレスとMACアドレスは変化しないため、LAN上のホストがルーターの切り替えを意識することはありません。

まとめ

ルーターAのコンフィグ [テキスト版]

`ENABLE IP ↓ ADD IP INT=eth0 IP=192.168.1.100 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.2.100 MASK=255.255.255.0 ↓ ENABLE VRRP ↓ CREATE VRRP=1 OVER=eth0 IP=192.168.1.1 PRIORITY=101 ↓ CREATE VRRP=2 OVER=vlan1 IP=192.168.2.1 PRIORITY=101 ↓ ADD VRRP=1 MONITOREDINTERFACE=vlan1 NEWPRIORITY=99 ↓ ADD VRRP=2 MONITOREDINTERFACE=eth0 NEWPRIORITY=99 ↓`

ルーターBのコンフィグ [テキスト版]

`ENABLE IP ↓ ADD IP INT=eth0 IP=192.168.1.2 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.2.2 MASK=255.255.255.0 ↓ ENABLE VRRP ↓ CREATE VRRP=1 OVER=eth0 IP=192.168.1.1 ↓ CREATE VRRP=2 OVER=vlan1 IP=192.168.2.1 ↓`

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #82

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-04 Rev.M

＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↑ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）