[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW ETH RECEIVE

カテゴリー：インターフェース / Ethernetインターフェース

`SHOW ETH[=eth-interface] RECEIVE`

eth-interface: Ethernetインターフェース番号

受信するMACアドレスの一覧を表示する。
ユニキャスト（先頭オクテットが偶数）、マルチキャスト（先頭オクテットが奇数）、ブロードキャスト（全オクテットFF。常に受信）の各アドレスが表示される。

パラメーター

ETH: Ethernetインターフェース番号

入力・出力・画面例

    Manager > show eth receive

    Receive addresses for ETH instance 0:

        Address
        -----------------
        00-00-cd-0a-40-4e
        01-00-5e-00-00-05
        01-00-5e-00-00-06
        01-00-5e-00-00-09
        ff-ff-ff-ff-ff-ff
        all IP multicasts
        -----------------

    Receive addresses for ETH instance 1:

        Address
        -----------------
        ff-ff-ff-ff-ff-ff
        -----------------

関連コマンド

SHOW ETH CONFIGURATION
SHOW ETH COUNTERS

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H