[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# CREATE VLAN

カテゴリー：VLAN / 一般コマンド

`CREATE VLAN=vlan-name VID=2..4094`

vlan-name: VLAN名（1〜15文字。英数字とアンダースコア、ハイフンを使用可能。ただし、数字だけの文字列と「default」、「ALL」は指定できない。大文字小文字は区別しない）

VLANを作成する。

パラメーター

VLAN: VLAN名。半角英数字とアンダースコア、ハイフンからなる1〜15文字の文字列で指定する。ただし、数字だけの文字列と、予約済みの文字列「default」、「ALL」は指定できない。また、「vlanXXXX」（XXXXは数字）形式の名前を指定する場合は、XXXXの部分がVID（VLAN ID）と一致していなくてはならない。VLAN名の大文字小文字は区別されないが、SHOW VLANコマンドなどの表示では、VLAN作成時に指定した大文字小文字の違いが反映される。VLAN名は製品内部における管理用の識別子であり、外部に送信されることはない。

VID: VLAN ID。タグ付きポートでは、送信フレームにこの値を含んだタグが付加される。1はVLAN defaultに割り当て済みなので指定できない。

例

``■ VLAN orange（VLAN ID=20）を作成する。
`CREATE VLAN=orange VID=20`

備考・注意事項

VLANは32個（VLAN defaultを含む）まで作成可能。

関連コマンド

ADD VLAN PORT
DESTROY VLAN
SHOW VLAN

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H