## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  104 L2TPによるリモートアクセス型VPN（LNS/LAC）
##  ルーターB(LNS)のコンフィグ

ADD USER=test@example.com PASSWORD=router-b!
ENABLE L2TP
ENABLE L2TP SERVER=LNS
ADD L2TP PASSWORD=Password!
CREATE PPP TEMPLATE=1 BAP=OFF MULTI=OFF IPPOOL="POOL" AUTHENTICATION=EITHER
CREATE IP POOL="POOL" IP=100.100.10.10-100.100.10.127
ADD L2TP IP=0.0.0.0-255.255.255.255 PPPTEMPLATE=1
CREATE PPP=0 OVER=eth0-ANY
SET PPP=0 OVER=eth0-ANY USER=user@ispB PASSWORD=isppasswdB LQR=OFF BAP=OFF ECHO=ON
ENABLE IP
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.5.1 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=ppp0 IP=200.100.11.10 MASK=255.255.255.255
ADD IP ROU=0.0.0.0 MASK=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXT=0.0.0.0
