[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET RSVP PROXY

カテゴリー：RSVP / RSVPプロキシー

`SET RSVP PROXY=proxy-name [PATH=ipadd[/port]] [PMASK=ipadd] [TSPEC=tspec] [TIMEOUT=10..1800] [SESSION=protocol,ipadd[/port[-port]]] [SMASK=ipadd]
SET RSVP PROXY=proxy-name [FLOWSPEC=flowspec] [SESSION=protocol,ipadd[/port[-port]]] [SMASK=ipadd]`

proxy-name: プロキシーエントリー名（1〜15文字。英数字とアンダースコアを使用可能。大文字小文字を区別しない）
ipadd: IPアドレスまたはネットマスク
port: TCP/UDPポート番号（0〜65535）
tspec: Tspec（Traffic spec。PATHメッセージのフロー仕様。[t,(r),(d),(p),(m),(M)]の形式。値はすべて10進整数）
protocol: IPプロトコル番号（0〜255）またはプロトコル名
flowspec: Flowspec（RESVメッセージのフロー仕様。[cl,(r),(d),(p),(m),(M)]の形式。値はすべて10進整数）

RSVPプロキシーエントリーの設定パラメーターを変更する。

パラメーター

PROXY: プロキシーエントリー名

PATH: 送信側ホストの指定。IPアドレス（プロキシー対象トラフィックフローの始点IPアドレス）とポート番号（省略可）で指定する。PMASKと組み合わせてアドレスの範囲指定が可能。

PMASK: PATHパラメーターで指定したIPアドレスに対するネットマスク。送信側ホストのIPアドレス範囲を指定する。省略時は255.255.255.255（単一ホスト）。

TSPEC: 送信トラフィックの性質を示すSender Tspec（Traffic spec）を指定する。形式は[t,(r),(d),(p),(m),(M)]で、(r)は平均転送レート（バイト/秒）、(d)は平均パケットサイズ（バイト）、(p)は転送ピークレート（バイト/秒）、(m)は最小MTU値（バイト）、(M)は最大MTU値（バイト）を示す。

TIMEOUT: 該当するトラフィックフローがなくなってから帯域確保を解除するまでの時間（秒）。デフォルトは120秒。

SESSION: 受信側ホストの指定。IPプロトコル（TCP、UDPなど）、IPアドレス（プロキシー対象トラフィックフローの終点IPアドレス）、ポート番号（TCP、UDPのときのみ。範囲指定が可能。省略可。省略時は0-65535の全ポートが対象）を指定する。SMASKと組み合わせてアドレスの範囲指定が可能。

SMASK: SESSIONパラメーターで指定したIPアドレスに対するネットマスク。受信側ホストのIPアドレス範囲を指定する。省略時は255.255.255.255（単一ホスト）。

FLOWSPEC: 要求するQoS水準を示すFlowspecを指定する。形式は[t,(r),(d),(p),(m),(M)]で、(r)は平均転送レート（バイト/秒）、(d)は平均パケットサイズ（バイト）、(p)は転送ピークレート（バイト/秒）、(m)は最小MTU値（バイト）、(M)は最大MTU値（バイト）を示す。

関連コマンド

CREATE RSVP PROXY
DESTROY RSVP PROXY
DISABLE RSVP PROXY
ENABLE RSVP PROXY
RESET RSVP PROXY
SHOW RSVP PROXY

参考

RFC1112, Host Extensions for IP Multicasting
RFC1812, Requirements for IP Version 4 Routers
RFC2205, Resource ReSerVation Protocol (RSVP) -- Version 1 Functional Specification
RFC2211, Specification of the Controlled-Load Network Element Service

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H