[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET DHCP6 KEY

カテゴリー：DHCPv6サーバー / 一般コマンド

`SET DHCP6 KEY=0..65535 [CLIENTID=clientid] [STRICT={TRUE|FALSE}]`

clientid: 16進数（1〜32文字）

DHCPv6認証データーベースのエントリーを変更する。

パラメーター

KEY: 鍵番号

CLIENTID: クライアントに割り当てられているDUID（DHCP Unique Identifier）を指定する

STRICT: サーバーおよびクライアントが、認証されなかったパケットを破棄するかどうか。デフォルトはTRUE

関連コマンド

ADD DHCP6 KEY
DELETE DHCP6 KEY
SET DHCP6 POLICY
SHOW DHCP6 KEY

参考

RFC3315, Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6(DHCPv6)

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H