[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# IPv6/経路制御（スタティック）

IPv6におけるスタティックな経路制御について解説します。
■ スタティック経路を登録するには、ADD IPV6 ROUTEコマンドを使います。たとえば、vlan1側にネットワーク3ffe:b80:3c:11::/64への経路がある場合、次のように指定します。ここでは、ネクストホップアドレスが3ffe:b80:3c:10:200:f4ff:fe12:3456であると仮定しています。

`ADD IPV6 ROUTE=3ffe:b80:3c:11::/64 INT=vlan1 NEXT=3ffe:b80:3c:10:200:f4ff:fe12:3456 ↓
`

■ PPPインターフェースの方向に経路を設定するときはNEXTHOPに「::」を指定します。あるいは、NEXTHOPパラメーターそのものを省略することもできます。

`ADD IPV6 ROUTE=3ffe:b80:3c:20::/64 INT=ppp0 NEXT=:: ↓
`

または

`ADD IPV6 ROUTE=3ffe:b80:3c:20::/64 INT=ppp0 ↓
`

■ デフォルト経路は「0:0:0:0:0:0:0:0/0」、省略して「::/0」で表します。

`ADD IPV6 ROUTE=::/0 INT=ppp0 NEXT=:: ↓`

■ IPv6 over IPv4トンネルインターフェース（VIRT）の方向に経路を設定するときは、NEXTHOPに「::」を指定します。あるいは、NEXTHOPパラメーターそのものを省略することもできます。

`ADD IPV6 ROUTE=::/0 INT=virt0 NEXT=:: ↓
`

または

`ADD IPV6 ROUTE=::/0 INT=virt0 ↓
`

■ 6to4トンネルインターフェース（VIRT）の方向に他の6to4サイトへの経路を設定するときは、NEXTHOPパラメーターに「::」を指定するか、NEXTHOPパラメーターを省略します。

`ADD IPV6 ROUTE=2002::/16 INT=virt0 ↓
`

または

`ADD IPV6 ROUTE=2002::/16 INT=virt0 NEXTHOP=:: ↓
`

■ 6to4トンネルインターフェース（VIRT）の方向にデフォルト経路を設定するときは、NEXTHOPにリレールーターの6to4用IPv6アドレスを指定します。

`ADD IPV6 ROUTE=::/0 INT=virt0 NEXT=2002:ac10:a01::1 ↓
`

■ スタティック経路エントリーを削除するにはDELETE IPV6 ROUTEコマンドを使います。

`DELETE IPV6 ROUTE=3ffe:b80:3c:20::/64 INT=ppp0 NEXT=:: ↓
DELETE IPV6 ROUTE=::/0 INT=ppp0 NEXT=:: ↓
`

■ IPv6の経路表を確認するにはSHOW IPV6 ROUTEコマンドを実行します。

`SHOW IPV6 ROUTE ↓
`

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H