＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↓ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #128

# DNSリレー（ドメインごとにリレー先を設定）

DNSリレー機能では、解決対象のドメインごとに異なるDNSサーバーにリレーする設定が可能です。ここでは、IPまでの設定がすんでいるものと仮定して、DNSサーバー振り分けの設定を解説します。

ここでは、次のような構成のネットワークを例に解説します。IPの設定までは終わっているものと仮定しています。

表 1
ISPのDNSサーバー | 11.22.33.44、11.22.33.55
プライベートLANのDNSサーバー | 192.168.10.5
ルーターのLAN側（vlan1）IPアドレス | 192.168.10.1/24

DNSリレー設定

ここでは、DNSリレーの設定部分だけを示します。

1. デフォルトのDNSサーバーとして、ISPのサーバーを指定します。「DOMAIN=ANY」は省略できます。

   `ADD IP DNS DOMAIN=ANY PRIMARY=11.22.33.44 SECONDARY=11.22.33.55 ↓`
2. privatelan.comドメイン用のDNSサーバーとして、プライベートLAN上のサーバーを指定します。

   `ADD IP DNS DOMAIN=privatelan.com PRIMARY=192.168.10.5 ↓`

   > Note - 特定ドメイン用のDNSサーバーを指定するときは、あらかじめ「DOMAIN=ANY」のデフォルトDNSサーバーを指定しておく必要がありますのでご注意ください。

3. プライベートLANの逆引きドメイン「10.168.192.in-addr.arpa」用のDNSサーバーとして、プライベートLAN上のサーバーを指定します。

   `ADD IP DNS DOMAIN=10.168.192.in-addr.arpa PRIMARY=192.168.10.5 ↓`
4. DNSリレーを有効にします。

   `ENABLE IP DNSRELAY ↓`
5. 設定は以上です。LAN側のクライアントには、DNSサーバーアドレスとしてルーターのIPアドレス（192.168.10.1）を設定しておきます。クライアントからのDNSリクエストは、privatelan.comと10.168.192.in-addr.arpa宛はLAN上の192.168.10.5に、その他のドメインの解決要求はISPのDNSサーバー（11.22.33.44、11.22.33.55）に転送され、その応答が再びクライアントに転送されます。

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #128

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-04 Rev.M

＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↑ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）