[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE VRRP

カテゴリー：VRRP / 一般コマンド

`ENABLE VRRP[={vr-identifier|ALL}]`

vr-identifier: バーチャルルーターID（VRID。1〜255）

VRRP（Virtual Router Redundancy Protocol）モジュールを有効にする。あるいは、指定したバーチャルルーターを有効にする。

パラメーター

VRRP: バーチャルルーターID。指定時は、該当するバーチャルルーターを有効にする。省略時は、VRRPモジュール全体を有効にする。デフォルトでは、VRRPモジュールは無効。作成直後のバーチャルルーターは有効になっている。

関連コマンド

ADD VRRP
CREATE VRRP
DISABLE VRRP
SHOW VRRP

参考

RFC2338, Virtual Router Redundancy Protocol

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H