## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  83 VRRP（WAN）
##  ルーターDのコンフィグ

ADD ISDN CALL=DB NUMBER=0312341111 INTREQ=bri0 PRECEDENCE=IN SEARCHCLI=ON
CREATE PPP=0 OVER=ISDN-DB LQR=OFF IDLE=120
ENABLE IP
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.2.2
ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0
ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0
ENABLE VRRP
CREATE VRRP=2 OVER=vlan1 IP=192.168.2.1
ADD VRRP=2 MONITOREDINTERFACE=ppp0 NEWPRIORITY=100
ENABLE TRIGGER
CREATE TRIGGER=1 INT=ppp0 EVENT=UP CP=LCP SCRIPT=pppup.scp
CREATE TRIGGER=2 MODULE=VRRP EVENT=DOWNMASTER VRID=2 SCRIPT=v2backup.scp
CREATE TRIGGER=3 MODULE=VRRP EVENT=UPMASTER VRID=2 SCRIPT=v2master.scp
