## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  43 フレームリレーによるIP3点間接続
##  ルーターCのコンフィグ
##
## 「#」で始まる行は、コンソールから入力しないと意味を持たないコマンドです。

SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2
CREATE TDM GROUP=TOY INTERFACE=bri0 SLOTS=1
CREATE FR=0 OVER=TDM-TOY LMISCHEME=ANNEXA
# RESET FR=0
ENABLE IP
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.30.1 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=fr0 IP=192.168.100.3 MASK=255.255.255.0
ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=fr0 NEXT=192.168.100.1 DLC=21
ADD IP ROUTE=192.168.20.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=fr0 NEXT=192.168.100.2 DLC=20
