[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE IP NAT LOG

カテゴリー：IP / レンジNAT

`ENABLE IP NAT LOG={ALL|FAILS|INTCP|INUDP|OUTTCP|OUTUDP}[,...]`

IP NAT（レンジNAT）モジュールのログオプションを有効にする。

パラメーター

LOG: ログに記録するNATイベントを指定する。カンマ区切りで複数指定可能。ALL（すべて）、FAILS（グローバル側で受信したがプライベート側サービスが未指定のため転送できなかったもの）、INTCP（グローバルからプライベートへのTCPセッション）、INUDP（グローバルからプライベートへのUDPフロー）、OUTTCP（プライベートからグローバルへのTCPセッション）、OUTUDP（プライベートからグローバルへのUDPフロー）

関連コマンド

ADD IP NAT
DELETE IP NAT
DISABLE IP NAT
DISABLE IP NAT LOG
SHOW IP NAT

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H