## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  17 ISDN経由でのPPPダイヤルアップ受け入れ（アドレス固定割り当て）
##  ルーターBのコンフィグ

ADD ISDN CALL=REMOTE NUMBER=0311111111 PRECEDENCE=OUT INTREQ=bri0
CREATE PPP=0 OVER=ISDN-REMOTE IDLE=ON IPREQUEST=ON
SET PPP=0 USERNAME=access PASSWORD=router
ENABLE IP
ENABLE IP REMOTEASSIGN
ADD IP INT=vlan1 IP=172.16.10.1 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0 VJC=ON
ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXT=0.0.0.0
ENABLE IP NAT
ADD IP NAT IP=172.16.10.0 MASK=255.255.255.0 GBLINT=ppp0
