[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# 専用線/概要・基本設定

      - 基本設定
       - 物理インターフェース
       - TDMグループ（タイムスロット情報）の作成（BRI、PRIのみ）
       - データリンク層とのインターフェース
      - その他
       - 専用線多重アクセスサービス

ここでは、BRI、PRI、SYNの各インターフェースを使って、専用線に接続するための方法について説明します。また、フレームリレー網に接続するときも、ここでの説明が当てはまります。

基本設定

物理インターフェース

本製品を専用線に接続するときは、BRI、PRIインターフェースを使います。以下、インターフェースの種類ごとに、専用線接続に必要な設定を示します。
■ BRIインターフェースを専用線（64Kbps、128Kbps）との接続に使用する場合は、SET BRIコマンドで常時起動のTDM（専用線）モードに切り替える必要があります。また、すべてのタイムスロットをTDM用に設定する必要があります。BRIインターフェースのデフォルト設定はISDNモードです。
BRIインターフェース「0」を専用線モードに切り替えるには次のようにします。

`SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓`

> Note - BRIインターフェースをTDMモードに切り替えるときは、回線速度に関係なく、すべてのタイムスロットをTDMモードに設定してください。BRIインターフェースの場合は、例のように1〜2の全スロットをTDMモードに切り替えます。一部のスロットだけをTDMモードに変更すると、残りのスロットはISDNモードのままとなりますが、日本国内では同一回線上でISDNの回線交換と専用線接続を行えるサービスがありませんので、誤動作を避けるためにも専用線使用時はすべてのスロットをTDMモードに変更してください。

■ PRIインターフェースを専用線（192Kbps〜1.5Mbps）との接続に使用する場合は、SET PRIコマンドでTDM（専用線）モードに切り替える必要があります。また、すべてのタイムスロットをTDM用に設定する必要があります。PRIインターフェースのデフォルト設定はISDNモードです。
PRIインターフェース「0」を専用線モードに切り替えるには次のようにします。

`SET PRI=0 MODE=TDM TDMSLOTS=1-24 ↓`

> Note - PRIインターフェースをTDMモードに切り替えるときは、回線速度に関係なく、すべてのタイムスロットをTDMモードに設定してください。PRIインターフェースの場合は、例のように1〜24の全スロットをTDMモードに切り替えます。一部のスロットだけをTDMモードに変更すると、残りのスロットはISDNモードのままとなりますが、日本国内では同一回線上でISDNの回線交換と専用線接続を行えるサービスがありませんので、誤動作を避けるためにも専用線使用時はすべてのスロットをTDMモードに変更してください。

TDMグループ（タイムスロット情報）の作成（BRI、PRIのみ）

BRI、PRIインターフェースで専用線に接続するときは、タイムスロットの管理を担当するTDM（Time Division Multiplexing）モジュールの設定が必要です。具体的には、TDMグループを作成し、インターフェース上で使用するタイムスロットを指定します。
■ TDMグループはCREATE TDMコマンドで作成します。GROUPパラメーターには任意の名前を指定します。また、INTERFACEパラメーターで物理インターフェース（BRI、PRI）を、SLOTSパラメーターで使用するスロットを指定してください。スロットの指定は接続する回線の速度によって異なります。1スロットは64Kbpsに相当します。次に例を示します。
64Kbps専用線の場合（BRI）

`CREATE TDM GROUP=remote INT=bri0 SLOTS=1 ↓`

128Kbps専用線の場合（BRI）

`CREATE TDM GROUP=remote INT=bri0 SLOTS=1-2 ↓`

512Kbps専用線の場合（PRI）

`CREATE TDM GROUP=remote INT=pri0 SLOTS=1-8 ↓`

1.5Mbps専用線の場合（PRI）

`CREATE TDM GROUP=remote INT=pri0 SLOTS=1-24 ↓`

データリンク層とのインターフェース

TDM、SYN上で使用できるデータリンク層プロトコルには、PPPとフレームリレーの2種類があります。データリンク層インターフェースを作成するときは、以下の基準にしたがって下位のインターフェースを指定してください。
CREATE PPPコマンドでPPPインターフェースを作成する、あるいは、CREATE FRAMERELAYコマンドでフレームリレーインターフェースを作成するときは、OVERパラメーターで物理インターフェースを指定する必要があります。TDM、SYN上でPPP、フレームリレーを使用するときは、以下のように指定します。

表 1
物理層 | 指定方法 | 例
TDMグループ（BRI、PRI） | TDMグループ名の前に「TDM-」を付ける | TDM-remote（TDMグループ名が「remote」の場合）

いくつか例を示します。
■ TDMグループ「remote」上にPPPインターフェース「0」を作成する。

`CREATE PPP=0 OVER=TDM-remote ↓`

■ TDMグループ「remote」上にフレームリレーインターフェース「0」を作成する。

`CREATE FR=0 OVER=TDM-remote LMISCHEME=ANNEXD ↓`

その他

専用線多重アクセスサービス

「専用線多重アクセス」は、通信事業者が提供する多重化サービスです。通常、専用線では一つの拠点としか接続できませんが、このサービスを利用すると、通信事業者側で複数拠点との専用回線を束ねて各タイムスロットに割り振られるため、一本の専用回線で複数拠点との接続が可能になります。
このサービスを使用するには、PRIインターフェースが必要になります。
最初に拠点ごとのスロット割付を確認してください。通常、スロットの割り振りは、多重アクセスサービス申し込み時にユーザーが指定します。PRIインターフェースは64Kbpsのタイムスロットを24本持っています。
ここでは、ルーターB、C、Dが設置されている各拠点（拠点B、C、Dとします）に対し、それぞれ64Kbps（スロット1）、192Kbps（スロット2-4）、512Kbps（スロット5-12）を割り振ってあるものとします。スロット13-24は未使用です。

1. PRIインターフェースをTDM（専用線）モードにし、すべてのタイムスロットをTDM用に割り当てます。

   `SET PRI=0 MODE=TDM TDMSLOTS=1-24 ↓`
2. 拠点Bとの通信に使うタイムスロット1をTDMグループ「AB」として束ねます。

   `CREATE TDM GROUP=AB INT=pri0 SLOTS=1 ↓`
3. 拠点Cとの通信に使うタイムスロット2-4をTDMグループ「AC」として束ねます。

   `CREATE TDM GROUP=AC INT=pri0 SLOTS=2-4 ↓`
4. 拠点Dとの通信に使うタイムスロット5-12をTDMグループ「AD」として束ねます。

   `CREATE TDM GROUP=AD INT=pri0 SLOTS=5-12 ↓`

多重アクセスの基本設定は以上です。これ以降は、各TDMグループを独立した物理インターフェースと見なして、レイヤー2（PPP）、レイヤー3（IPなど）の設定を行います。
以下、各拠点とIPで接続する場合の例を示します。ここでは、PPPインターフェースをUnnumberedにしています。

    CREATE PPP=0 OVER=TDM-AB
    CREATE PPP=1 OVER=TDM-AC
    CREATE PPP=2 OVER=TDM-AD
    ENABLE IP
    ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0
    ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0
    ADD IP INT=ppp1 IP=0.0.0.0
    ADD IP INT=ppp2 IP=0.0.0.0
    ADD IP ROUTE=192.168.20.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0
    ADD IP ROUTE=192.168.30.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp1 NEXTHOP=0.0.0.0
    ADD IP ROUTE=192.168.40.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp2 NEXTHOP=0.0.0.0

なお、設定上で多重化を意識する必要があるのはルーターAだけです。ルーターB、C、Dでは、通常の専用線設定を行います。以下、各ルーターについて、設定内容だけを示します。
ルーターB

    SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2
    CREATE TDM GROUP=BA INT=bri0 SLOTS=1
    CREATE PPP=0 OVER=TDM-BA
    ENABLE IP
    ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0
    ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0
    ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0

ルーターC

    SET PRI=0 MODE=TDM TDMSLOTS=1-24
    CREATE TDM GROUP=CA INT=pri0 SLOTS=1-3
    CREATE PPP=0 OVER=TDM-CA
    ENABLE IP
    ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.30.1 MASK=255.255.255.0
    ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0
    ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0

ルーターD

    SET PRI=0 MODE=TDM TDMSLOTS=1-24
    CREATE TDM GROUP=DA INT=pri0 SLOTS=1-8
    CREATE PPP=0 OVER=TDM-DA
    ENABLE IP
    ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.40.1 MASK=255.255.255.0
    ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0
    ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H