[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# 運用・管理/NTP

      - 基本設定
      - NTPサーバーとしての動作
      - 付録
       - 定義済みのタイムゾーン名一覧

NTP（Network Time Protocol）を利用すると、ネットワーク上のNTPサーバーから時刻情報を取得し、システムの時計を常に正確にあわせておくことができます。ログなどの記録日時を正確に保つためにも、NTPの利用をおすすめします。

基本設定

NTPを使用するために最低限必要な設定を示します。ここでは次のような構成のネットワークを想定しています。IPの設定は終わっているものとします。

表 1
NTPサーバーのIPアドレス | 192.168.10.5
タイムゾーン（UTCからのオフセット） | JST（+9:00:00）

1. NTPモジュールを有効にします。

   `ENABLE NTP ↓`
2. NTP サーバーのIPアドレスを指定します。サーバーは1つしか設定できません。

   `ADD NTP PEER=192.168.10.5 ↓`
3. タイムゾーン（UTCからのオフセット）を設定します。NTPから得られる時刻情報はUTC（協定世界時）なので、必ずオフセットを指定してください。日本標準時（JST）はUTCより9時間進んでいるので、次のように指定します。

   `SET NTP UTCOFFSET=+9:00:00 ↓`
   また、定義済みのタイムゾーン名を使って次のように指定することもできます。

   `SET NTP UTCOFFSET=JST ↓`
4. 念のためNTPモジュールをいったんリセットします。

   `RESET NTP ↓`

基本設定は以上です。
これにより、定期的にNTPサーバーに問い合わせを行い、システムの時計が自動的に調整されるようになります。
■ 現在時刻はSHOW TIMEコマンドで確認します。

    Manager > SHOW TIME

    System time is 11:17:41 on Tuesday 03-Jul-2001.

■ NTPに関する情報はSHOW NTPコマンドで確認します。

    Manager > SHOW NTP

    -------------------------
    NTP Module Configurations
    -------------------------
    Status         : ENABLED
    Host Address   : 192.168.10.169
    UTC offset     : +09:00:00 (JST)
    Last Updated   : 11:19:38 on 03-Jul-2001
    Last Delta     : +0.94

    Configured Peer
    ----------------
    192.168.10.5

    Counters
    ---------
    Packets Sent          : 0000000002
    Packets Received      : 0000000002
    Packets w/ head error : 0000000000
    Packets w/ data error : 0000000000

NTPサーバーとしての動作

本製品のNTPモジュールは、「サーバーモード」および「クライアントモード」に対応しています。通常時はクライアントモードとして動作します。NTPクライアントからリクエストを受けた場合、クライアントへ応答を返すまでの間、サーバーモードとして動作します。
本製品がNTPサーバー（サーバーモード）として動作するためには、本製品が上位のNTPサーバーと接続されている必要があります。（上記の基本設定のように、ADD NTP PEERコマンドで上位サーバーのIPアドレスを指定します。本製品はセカンダリータイムサーバーとして動作します。）

> Note - クライアント側から本製品をNTPサーバーとして利用するためには、クライアント側のNTPの動作モードが「クライアントモード」である必要があります。WindowsなどのOSでは、NTPのデフォルト動作モードが「対称アクティブモード」であるため、各クライアントで「クライアントモード」への設定変更が必要です。

付録

定義済みのタイムゾーン名一覧

表 2：タイムゾーン名一覧
ASIA | +8:00 | Asia
ACDT | +10:30 | Australian Central Daylight Time
ACST | +9:30 | Australian Central Standard Time
AEDT | +11:00 | Australian Eastern Daylight Time
AEST | +10:00 | Australian Eastern Standard Time
AWST | +8:00 | Australian Western Standard Time
BST | +1:00 | British Standard Time
CHINA | +8:00 | China
GMT | +0:00 | Greenwich Mean Time
UK | +0:00 | Greenwich Mean Time
HK | +8:00 | Hong Kong
JST | +9:00 | Japan Standard Time
MET | +1:00 | Mid-European time
NZDT | +13:00 | New Zealand Daylight Time
NZST | +12:00 | New Zealand Standard Time
SING | +8:00 | Singapore
TAIWAN | +8:00 | Taiwan
UTC | +0:00 | Universal Coordinated Time
CDT | -5:00 | US Central Daylight Time
CST | -6:00 | US Central Standard Time
EDT | -4:00 | US Eastern Daylight Time
EST | -5:00 | US Eastern Standard Time
MDT | -6:00 | US Mountain Daylight Time
MST | -7:00 | US Mountain Standard Time
PDT | -7:00 | US Pacific Daylight Time
PST | -8:00 | US Pacific Standard Time
DEFAULT | - | -
NONE | - | -

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H