[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW DHCP6 KEY

カテゴリー：DHCPv6サーバー / 一般コマンド

`SHOW DHCP6 KEY[=key-id]`

key-id: 鍵番号（0〜65535）

DHCPv6認証データーベースの情報を表示する。指定した鍵番号を持つエントリーの情報を表示する。

パラメーター

KEY: 情報を表示するエントリーの鍵番号

入力・出力・画面例

    Manager > show dhcp6 key

    DHCP6 Key Entries
    ------------------------------------------------------------
    No.    ClientID           Strict    Protocol    Algorithm
              Value
    ------------------------------------------------------------
    1     0x4000c00000001     TRUE      delay       HMAC-MD5
           0x736563726574
    ------------------------------------------------------------
    10    0x5000c0ddfd345     FALSE     delay       HMAC-MD5
           0x7865de432379
    ------------------------------------------------------------

表 1
No. | エントリーの鍵番号
ClientID | エントリーに関連付けられているDUID（DHCP Unique Identifier）
Strict | サーバーおよびクライアントが、認証されなかったパケットを破棄するかどうか。TRUEまたはFALSE
Protocol | 認証プロトコル
Algorithm | 認証アルゴリズム
Value | メッセージ認証に使用するPre-shared key

関連コマンド

ADD DHCP6 KEY
DELETE DHCP6 KEY
SHOW ENCO KEY

参考

RFC3315, Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6(DHCPv6)

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H