[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET BRIDGE PROTOCOL

カテゴリー：ブリッジング / ブリッジ対象プロトコル

`SET BRIDGE PROTOCOL={protocolname|index} PRIORITY=0..4`

protocolname: プロトコル名（1〜32文字）
index: プロトコル番号

ブリッジング対象プロトコルの転送時優先度を変更する。

パラメーター

PROTOCOL: プロトコル名またはプロトコル番号。ADD BRIDGE PROTOCOLコマンドで追加したもの。SHOW BRIDGE PROTOCOLコマンドで一覧を見られる。

PRIORITY: フレーム転送時の優先度。0〜4で4がもっとも優先度が高い。

関連コマンド

DELETE BRIDGE PROTOCOL
SHOW BRIDGE PROTOCOL

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H