## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  39 PPPoEによる端末型インターネット接続（IPプロトコルに基づくプライオリティールーティング）
##  ルーターのコンフィグ

CREATE PPP=0 OVER=eth0-ANY
SET PPP=0 OVER=eth0-ANY USER=user@isp PASSWORD=isppasswd LQR=OFF BAP=OFF ECHO=ON
ENABLE IP
ADD IP FILTER=1 TYPE=PRIORITY SO=0.0.0.0 PRIORITY=p0 PROTO=tcp
ADD IP FILTER=1 TYPE=PRIORITY SO=0.0.0.0 PRIORITY=p7 PROTO=udp
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=ppp0 IP=12.34.56.78 MASK=255.255.255.255 PRIORITYFILTER=1
ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0
ENABLE FIREWALL
CREATE FIREWALL POLICY=net
ENABLE FIREWALL POLICY=net ICMP_F=PING,UNREACH
DISABLE FIREWALL POLICY=net IDENTPROXY
ADD FIREWALL POLICY=net INT=vlan1 TYPE=PRIVATE
ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp0 TYPE=PUBLIC
ADD FIREWALL POLICY=net NAT=ENHANCED INT=vlan1 GBLINT=ppp0
