## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  171 広域Ethernet（RIP）＋バックアップIPsec構成
##  ルーターBのスクリプト「pingd.scp」

ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0
ADD IP ROUTE=200.100.10.1 MASK=255.255.255.255 INTERFACE=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0
ENABLE ppp=0
ENABLE ISAKMP
ENABLE IPSEC
