[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET BRI

カテゴリー：インターフェース / BRIインターフェース

`SET BRI=bri-interface [ACTIVATION={NORMAL|ALWAYS}] [ISDNSLOTS=slot-list] [MODE={ISDN|TDM}] [TDMSLOTS=slot-list]`

bri-interface: BRIインターフェース番号
slot-list: タイムスロット（1（B1）、2（B2）の組み合わせ。カンマ、ハイフンによる複数指定が可能）

BRIインターフェースの設定パラメーターを変更する。

パラメーター

BRI: BRIインターフェース番号

ACTIVATION: レイヤー1の起動モードを指定する。NORMALはISDNモード、ALWAYSは専用線接続用の常時起動モード。デフォルトはNORMAL。

ISDNSLOTS: ISDN接続用タイムスロット（Bチャンネル）。MODEパラメーターの値がISDNのときのみ有効。デフォルトではすべてのスロットがISDNモードに設定されている。

MODE: BRIインターフェースの動作モード。ISDN（ISDNモード）、TDM（専用線モード）から選択する。デフォルトはISDN。

TDMSLOTS: 専用線接続用タイムスロット。MODEパラメーターの値がTDMのときのみ有効。

例

``■ BRIインターフェース「0」の全スロット（1〜2）を常時起動の専用線モードに設定する。
`SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2`

備考・注意事項

日本では、同一物理インターフェース上でISDNと専用線を同時に使用することができないので、BRIインターフェースを専用線接続に使う場合は、回線速度に関係なく、すべてのスロットをTDMモードに設定すること。

関連コマンド

RESET BRI
SHOW BRI STATE

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H