## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  125 BGP-4：2つのISPに対するマルチホーム（ASパス長の操作による負荷分散）
##  ルーターAのコンフィグ

SET PRI=0 MODE=TDM TDMSLOTS=1-24
CREATE TDM GROUP=isp1 INT=pri0 SLOTS=1-24
CREATE PPP=0 OVER=TDM-isp1
ENABLE IP
ADD IP INT=eth0 IP=192.168.30.1 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.100.1 MASK=255.255.255.0
SET IP AUTONOMOUS=65030
ADD BGP PEER=192.168.100.2 REMOTEAS=65010
ADD BGP PEER=192.168.30.2 REMOTEAS=65030 NEXTHOPSELF=YES
ADD IP ASPATHLIST=1 ENTRY=1 INCLUDE="^65030*$"
ADD IP ASPATHLIST=2 ENTRY=1 INCLUDE="^$"
ADD IP ROUTEMAP=add_myasn ENTRY=1 MATCH ASPATH=2
ADD IP ROUTEMAP=add_myasn ENTRY=1 SET ASPATH=65030,65030,65030
ADD BGP IMPORT=STATIC
SET BGP PEER=192.168.100.2 OUTPATHFILTER=1
SET BGP PEER=192.168.30.2 INROUTEMAP=add_myasn
ENABLE BGP PEER=192.168.100.2
ENABLE BGP PEER=192.168.30.2
