[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW BGP ROUTE

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）

`SHOW BGP ROUTE[=prefix] [REGEXP=aspathregexp] [COMMUNITY={INTERNET|NOEXPORT|NOEXPORTSUBCONFED|NOADVERTISE|1..4294967295}]`

prefix: プレフィックス（IPアドレス/プレフィックス長）
aspathregexp: ASパス正規表現

BGPの経路表を表示する。

パラメーター

ROUTE: ネットワークプレフィックス。指定時は、一致するプレフィックスだけが表示される。省略時はすべてのプレフィックスが表示される。

REGEXP: ASパス正規表現。AS_PATH属性の内容が指定した正規表現と一致するプレフィックスだけが表示される。

COMMUNITY: コミュニティー値。COMMUNITIES属性に指定したコミュニティー値が含まれるプレフィックスだけが表示される。本パラメーターを指定した場合、COMMUNITIES属性のない経路は表示されない。

入力・出力・画面例

    Manager > show bgp route

    BGP route table
    --------------------------------------------------------------------------
       Prefix              Next hop         Origin      MED         Local pref
       Path
    --------------------------------------------------------------------------
    RIB Out:
       10.10.10.0/29       10.10.10.2       INCOMPLETE  0           100
       SEQ 65020 65030;
       10.10.10.0/30       0.0.0.0          INCOMPLETE  0           0

       10.10.10.4/30       10.10.10.2       INCOMPLETE  0           100
       SEQ 65020;
       10.10.10.8/30       10.10.10.2       INCOMPLETE  0           100
       SEQ 65020 65030;
       10.128.0.0/12       10.10.10.2       IGP         0           100
       SEQ 65020 65030 65040 65040 65040;
       172.16.0.0/16       10.10.10.2       IGP         0           100
       SEQ 65020;
       172.16.10.0/24      10.10.10.2       INCOMPLETE  0           100
       SEQ 65020;
       172.31.0.0/16       10.10.10.2       INCOMPLETE  0           100
       SEQ 65020 65030;
       192.168.0.0/16      0.0.0.0          IGP         0           0

    --------------------------------------------------------------------------

    Manager > show bgp route regexp="65040$"

    BGP route table
    --------------------------------------------------------------------------
       Prefix              Next hop         Origin      MED         Local pref
       Path
    --------------------------------------------------------------------------
    RIB Out:
       10.128.0.0/12       10.10.10.2       IGP         0           100
       SEQ 65020 65030 65040 65040 65040;
    --------------------------------------------------------------------------

表 1
Prefix | プレフィックス
Next hop | NEXT_HOP属性値
Origin | ORIGIN属性値
MED | MULTI_EXIT_DISC属性値
Local pref | LOCAL_PREF属性値
Path | AS_PATH属性値

例

``■ ASパスの末尾が「65040」であるプレフィックス（AS 65040を起源とするプレフィックス）だけを表示する。
`SHOW BGP ROUTE REGEXP="65040$"`

関連コマンド

SHOW BGP
SHOW BGP AGGREGATE
SHOW BGP IMPORT
SHOW BGP NETWORK
SHOW BGP PEER

参考

RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H