[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW ENCO

カテゴリー：暗号・圧縮 / 一般コマンド

`SHOW ENCO`

暗号（ENCO）モジュールの全般的な情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show enco

    ENCO Module Configuration:
      Hardware ............................... PRESENT
      Lowest valid channel ................... 1
      Highest valid channel .................. 2047
      Compression Statistics ................. DISABLED
      Diffie Hellman Priority ................ HIGH
      Diffie Hellman Padding ................. ON

      SW Processes available
        SSL  - Secure Socket Layer

      HW Processes available
        DES  - DES Encryption
        3DES - Triple DES Encryption
        AES  - AES Encryption
        RSA  - RSA Encryption
        DH   - Diffie Hellman
        HMAC - Message Digest
        IPSEC - IP Security

表 1
Hardware | 暗号ハードウェアの有無
Lowest valid channel | 上位モジュールが使用可能なチャンネルのうちでもっとも若い番号
Highest valid channel | 上位モジュールが使用可能なチャンネルのうちでもっとも大きい番号
Compression Statistics | 圧縮チャンネルの統計保存機能の有効・無効
Diffie Hellman Priority | Diffie Hellman鍵交換アルゴリズムの処理の優先度。HIGH、MEDIUM、LOWのいずれか
Diffie Hellman Padding | Diffie Hellmanの鍵計算方式を他ベンダーの機器にあわせるかどうか。
SW Processes available | ソフトウェアで実現できる機能の一覧
HW Processes available | ハードウェアで実現できる機能の一覧

関連コマンド

SET ENCO DHPADDING
SET ENCO DHPRIORITY
SHOW ENCO CHANNEL
SHOW ENCO COUNTERS

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H