[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IPV6 MLD COUNTERS

カテゴリー：IPv6マルチキャスト / MLD

`SHOW IPV6 MLD COUNTERS`

MLD（マルチキャスト受信者探索）の統計カウンターを表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ipv6 mld counters

    MLD counters
    -----------------------------------------------------------
    eth0:

      inQueryV1 ....................... 0     outQueryV1 ........................ 0
      inReportV1 ...................... 0     outReportV1 ....................... 0
      inDoneV1 ........................ 0     outDoneV1 ......................... 0
      inQueryV2 ....................... 0     outQueryV2 ........................ 0
      inReportV2 ...................... 0     outReportV2 ...................... 14

    eth1:

      inQueryV1 ....................... 0     outQueryV1 ........................ 0
      inReportV1 .................... 104     outReportV1 ....................... 0
      inDoneV1 ........................ 1     outDoneV1 ......................... 0
      inQueryV2 ....................... 0     outQueryV2 ....................... 61
      inReportV2 ..................... 62     outReportV2 ....................... 0
    ------------------------------------------------------------

表 1
inQueryV1 | MLDv1 Queryメッセージ受信数
inReportV1 | MLDv1 Reportメッセージ受信数
inDoneV1 | MLDv1 Doneメッセージ受信数
inQueryV2 | MLDv2 Queryメッセージ受信数
inReportV2 | MLDv2 Reportメッセージ受信数

関連コマンド

DISABLE IPV6 MLD INTERFACE
ENABLE IPV6 MLD
ENABLE IPV6 MLD INTERFACE
SET IPV6 MLD INTERFACE
SHOW IPV6 MLD
SHOW IPV6 MLD CONFIG
SHOW IPV6 MLD DEBUG

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification
RFC2710, Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6
RFC2711, IPv6 Router Alert Option

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H