[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET IPV6 MTU

カテゴリー：IPv6 / IPv6インターフェース

`SET IPV6 MTU=mtu INTERFACE=interface`

mtu: MTU値（1280〜）
interface: インターフェース名

IPv6インターフェースのMTU（Maximum Transmission Unit）を変更する。

パラメーター

MTU: MTU値。最小値は1280。最大値は物理インターフェースの上限値（SHOW IPV6 INTERFACEコマンドのTrue MTU欄で確認できる）

INTERFACE: IPv6インターフェース名

関連コマンド

SHOW IPV6 INTERFACE

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H