[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ADD OSPF NEIGHBOUR

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`ADD OSPF NEIGHBOUR=ipadd PRIORITY=0..255`

ipadd: IPアドレス

OSPF隣接ルーターをスタティックに設定する。
ブロードキャストを使用できないフレームリレーなどの非ブロードキャスト型ネットワークで使用する。

パラメーター

NEIGHBOUR: OSPF隣接ルーターのIPアドレス。ルーター上で定義されているOSPFエリアの範囲内になくてはならない。

PRIORITY: 隣接ルーターのルーター優先度。

関連コマンド

ADD OSPF INTERFACE
DELETE OSPF INTERFACE
DELETE OSPF NEIGHBOUR
SET OSPF INTERFACE
SET OSPF NEIGHBOUR
SHOW OSPF INTERFACE
SHOW OSPF NEIGHBOUR

参考

RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H