## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  143 Pingポーリングによるメイン回線からISDNバックアップへの自動切り替え（フレッツグループアクセス〜VRRP編〜）
##  ルーターCのコンフィグ

CREATE PPP=0 IDLE=999999999 OVER=eth0-ANY
SET PPP=0 BAP=OFF USERNAME=user@fga PASSWORD=fgapasswd
SET PPP=0 OVER=eth0-ANY LQR=OFF ECHO=ON
ENABLE IP
ENABLE IP REMOTEASSIGN
ADD IP INTERFACE=vlan1 IPADDRESS=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0
ADD IP INTERFACE=ppp0 IPADDRESS=0.0.0.0
ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=ppp0 NEXT=0.0.0.0
ADD IP ROUTE=192.168.10.1 MASK=255.255.255.255 INTERFACE=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0
ADD PING POLL=1 IPADDRESS=192.168.10.1 NORMALINTERVAL=10 UPCOUNT=5 SAMPLESIZE=10
ENABLE PING POLL=1
ENABLE VRRP
CREATE VRRP=20 OVER=vlan1 IPADDRESS=192.168.20.100
ENABLE TRIGGER
CREATE TRIGGER=4 MODULE=PING EVENT=DEVICEUP POLL=1 SCRIPT=pingu.scp
CREATE TRIGGER=5 MODULE=PING EVENT=DEVICEDOWN POLL=1 SCRIPT=pingd.scp
