[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW ISDN CALL

カテゴリー：ISDN / ISDNコール

`SHOW ISDN CALL[={call-id|call-name}]`

call-id: コールID（1〜65535）
call-name: コール名（1〜15文字。英数字とアンダースコアを使用可能。大文字小文字を区別しない）

ISDNコールの定義内容、および、通信中の呼に関する情報を表示する。

パラメーター

CALL: ISDNコール名、または、通信中の呼の番号（SHOW ISDN CALLコマンドで表示されるISDN active callsのIndex値）を指定する。コール名を指定した場合は、ISDNコールの定義内容が表示される。呼番号を指定した場合は、該当する呼の情報が表示される。省略時は、すべてのISDNコールと、すべての通信中の呼の情報が表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show isdn call

    ISDN call details
    Name             Number            Remote call      State         Precedence
    ----------------------------------------------------------------------------
    HeadOffice       3432114           Regional         (E) IN & OUT  IN
    ----------------------------------------------------------------------------

    ISDN active calls
    Index   Name              Interface    User     State  Prec
    ------------------------------------------------------------
       0    HeadOffice          BRI0       03-00    ON     No
    ------------------------------------------------------------

    Manager > show isdn call=HeadOffice

    Call name ................. HeadOffice
    Enabled ................... Yes
    Remote call ............... Regional
    Called number ............. 3432114
    Calling number ............ -
    Calling subaddress ........ -
    Direction ................. IN & OUT
    Precedence ................ IN
    Required interface ........ NONE
    Preferred interface ....... NONE
    Data rate ................. 64k
    Use Data Over Voice ....... No
    Priority .................. 50
    Bump delay ................ 5
    Holdup time ............... 0s
    Keep call up .............. No
    Call back ................. No
    Call back delay ........... 41
    RN1 (retries per group) ... 0
    RT1 (between retries) ..... 30s
    RN2 (retry groups) ........ 0
    RT2 (between groups) ...... 600s
    Alternate number .......... -
    Out called subaddress ..... Remote name
    Out user data ............. -
    Out CLI ................... -
    In called sub search ...... Local name
    In called sub check ....... -
    In user data search ....... -
    In user data check ........ -
    In CLI search ............. No
    In CLI check .............. -
    In CLI list ............... none
    Match any call ............ No
    User type ................. ATTACH
      PPP template ............ Default
    Login type ................ RADIUS server
    Login user name ........... none
    Login password ............ none

    Number of attachments ..... 1
    User module ............... PPP
    Attachment ................ 0

表 1
ISDN call detailsセクション | ISDNコールの一覧が表示される
Name | ISDNコール名
Number | 接続先ISDN番号
Remote call | リモートコール名
State | ISDNコールの有効・無効と呼の方向（IN、OUT）。(E)は有効、(D)は無効を示す
Precedence | 同時発呼時に発・着どちらを優先するか
ISDN active callsセクション | 通信中の呼の情報が表示される
Index | アクティブコール番号
Interface | 使用している物理インターフェース（BRI/PRI）
User | 上位モジュールの識別子とインスタンス番号
State | 呼の状態。ON、TRY、WAITのいずれか
Prec | 発着優先（PRECEDENCE）パラメーターを実際に使用したかどうか

表 2：ISDNコール名指定時
Call name | ISDNコール名
Enabled | ISDNコールの有効・無効
Remote call | リモートコール名
Called number | 接続先メインISDN番号
Calling number | 自局ISDN番号
Calling subaddress | 自局サブアドレス
Direction | 呼の方向
Precedence | 同時発呼時に発・着どちらを優先するか
Required interface | 必ず使用すべき物理インターフェース
Preferred interface | 優先的に使用すべき物理インターフェース
Data rate | 発呼時の帯域幅パラメーター。56Kか64K
Use Data Over Voice | 発呼時の呼設定メッセージで伝達能力として音声を指定するかどうか。Yes（音声）、No（データ）
Priority | 呼の優先度。コールバンピングで使用
Bump delay | コールバンピング有効時に、既存の呼を切断してから、この呼を発呼するまでの待ち時間。単位は0.1秒
Holdup time | 呼の最低持続時間
Keep call up | 呼を常時接続状態に保つかどうか
Call back | コールバックの有効・無効
Call back delay | 呼を切断してからコールバックするまでの待機時間。単位は0.1秒
RN1 | リトライグループ内での再ダイヤル試行回数
RT1 | リトライグループ内での再ダイヤル間隔（秒）
RN2 | リトライグループの数（ただし、初回のリトライグループ（グループ0）は除く）
RT2 | リトライグループ間の待ち時間（秒）
Alternate number | 接続先代替ISDN番号
Out called subaddress | 発呼時に呼設定メッセージの着サブアドレスIEに設定する値。任意の番号（SUBADDRESSパラメーターを指定した場合）、Local name（自コール名。OUTSUBパラメーターにLOCALを指定した場合）、Remote name（リモートコール名。OUTSUBパラメーターにREMOTEを指定した場合）、-（なし）のいずれか
Out user data | 発呼時に呼設定メッセージのユーザー間データIEに設定する値。Local name（自コール名。OUTUSERパラメーターにLOCALを指定した場合）、Remote name（リモートコール名。OUTUSERパラメーターにREMOTEを指定した場合）、-（なし）のいずれか
Out CLI | 発呼時の呼設定メッセージに含める発番号IEと発サブアドレスIEの形式。Calling number（ISDNコールのCALLINGNUMBERとCALLINGSUBADDRESS）、Interface number（Q.931インターフェースの自局番号とサブアドレス）、No number（発番号なし。サブアドレスはQ.931インターフェースの設定値）、-（なし）のいずれか
In called sub search | 着信呼の検索に着サブアドレスIEを使用するかどうか。使う場合はLocal name（自コール名と同じときにマッチ）、Remote name（リモートコール名と同じときにマッチ）のどちらでチェックするか
In called sub check | 着信呼の認証に着サブアドレスIEを使用するかどうか。使う場合はLocal name（自コール名と同じときにマッチ）、Remote name（リモートコール名と同じときにマッチ）のどちらでチェックするか
In user data search | 着信呼の検索にユーザー間データIEを使用するかどうか。使う場合はLocal name（自コール名と同じときにマッチ）、Remote name（リモートコール名と同じときにマッチ）のどちらでチェックするか
In user data check | 着信呼の認証にユーザー間データIEを使用するかどうか。使う場合はLocal name（自コール名と同じときにマッチ）、Remote name（リモートコール名と同じときにマッチ）のどちらでチェックするか
In CLI search | 着信呼の検索に発番号IEを使うかどうか
In CLI check | 着信呼の認証に発番号IEを使うかどうか
In CLI list | 発番号IE認証で使う発番号リストの番号
Match any call | すべての着信呼に応答するかどうか。検索条件に一致するISDNコールがなかった場合に使われる
User type | 上位インターフェースのバインド方法。ATTACH（ユーザーがコマンドで明示的に作成する）、PPP（着呼時にダイナミックPPPインターフェースを作成する）のどちらか
PPP template | ダイナミックPPPインターフェース作成時に使うPPPテンプレートの番号。Defaultはデフォルトテンプレート
Login type | 着信時の認証方式
Login username | 着信時にログインユーザー名をどこから取得するか
Login password | 着信時にログインパスワードをどこから取得するか
Number of attachments | バインドされている上位モジュールの数
User module | バインドされている上位モジュールの名称
Attachment | 上位モジュールのインスタンス番号

関連コマンド

ACTIVATE ISDN CALL
ADD ISDN CALL
DEACTIVATE ISDN CALL
DELETE ISDN CALL
DISABLE ISDN CALL
ENABLE ISDN CALL
SET ISDN CALL

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H