＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↓ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #43

# フレームリレーによるIP3点間接続

フレームリレー網を使って3つの拠点をIP接続します。

ここでは、次のような構成のネットワークを例に解説します。

表 1
| ルーターA | ルーターB | ルーターC
TDMグループ名 | TOY | TOY | TOY
回線速度 | 128Kbps | 64Kbps | 64Kbps
WAN側物理インターフェース | bri0 | bri0 | bri0
PVC状態確認手順（LMI） | Annex A | Annex A | Annex A
DLCI(1) | 16（対B） | 18（対A） | 20（対B）
DLCI(2) | 17（対C） | 19（対C） | 21（対A）
WAN側（fr0）IPアドレス | 192.168.100.1/24 | 192.168.100.2/24 | 192.168.100.3/24
LAN側（vlan1）IPアドレス | 192.168.10.1/24 | 192.168.20.1/24 | 192.168.30.1/24

ルーターAの設定

1. BRIインターフェース「0」の全スロット（1〜2）を、常時起動のTDM（専用線）モードに設定します。

   `SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓`
2. bri0のスロット1〜2（128Kbps）に対して、TDMグループ「TOY」を作成します。

   `CREATE TDM GROUP=TOY INTERFACE=bri0 SLOTS=1-2 ↓`
3. FR（フレームリレー）インターフェース「0」をTDMグループ「TOY」上に作成し、PVC状態確認手順（LMI）としてAnnex Aを設定してfr0をリセットします（LMIを設定した際は、FRインターフェースをリセットします）。

   `CREATE FR=0 OVER=TDM-TOY LMISCHEME=ANNEXA ↓
   RESET FR=0 ↓
   `
4. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
5. LAN側（vlan1）インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓`
6. WAN側（fr0）インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=fr0 IP=192.168.100.1 MASK=255.255.255.0 ↓`
7. 経路情報を設定します。

   `ADD IP ROUTE=192.168.20.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=fr0 NEXT=192.168.100.2 DLC=16 ↓
   ADD IP ROUTE=192.168.30.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=fr0 NEXT=192.168.100.3 DLC=17 ↓
   `
8. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

   `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
   SET CONFIG=router.cfg ↓
   `

ルーターBの設定

1. BRIインターフェース「0」の全スロット（1〜2）を、常時起動のTDM（専用線）モードに設定します。

   `SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓`
2. bri0のスロット1（64Kbps）に対して、TDMグループ「TOY」を作成します。

   `CREATE TDM GROUP=TOY INTERFACE=bri0 SLOTS=1 ↓`
3. FR（フレームリレー）インターフェース「0」をTDMグループ「TOY」上に作成し、PVC状態確認手順（LMI）としてAnnex Aを設定してfr0をリセットします（LMIを設定した際は、FRインターフェースをリセットします）。

   `CREATE FR=0 OVER=TDM-TOY LMISCHEME=ANNEXA ↓
   RESET FR=0 ↓
   `
4. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
5. LAN側（vlan1）インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓`
6. WAN側（fr0）インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=fr0 IP=192.168.100.2 MASK=255.255.255.0 ↓`
7. 経路情報を設定します。

   `ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=fr0 NEXT=192.168.100.1 DLC=18 ↓
   ADD IP ROUTE=192.168.30.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=fr0 NEXT=192.168.100.3 DLC=19 ↓
   `
8. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

   `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
   SET CONFIG=router.cfg ↓
   `

ルーターCの設定

1. BRIインターフェース「0」の全スロット（1〜2）を、常時起動のTDM（専用線）モードに設定します。

   `SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓`
2. bri0のスロット1（64Kbps）に対して、TDMグループ「TOY」を作成します。

   `CREATE TDM GROUP=TOY INTERFACE=bri0 SLOTS=1 ↓`
3. FR（フレームリレー）インターフェース「0」をTDMグループ「TOY」上に作成し、PVC状態確認手順（LMI）としてAnnex Aを設定してfr0をリセットします（LMIを設定した際は、FRインターフェースをリセットします）。

   `CREATE FR=0 OVER=TDM-TOY LMISCHEME=ANNEXA ↓
   RESET FR=0 ↓
   `
4. IPモジュールを有効に設定します。

   `ENABLE IP ↓`
5. LAN側（vlan1）インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.30.1 MASK=255.255.255.0 ↓`
6. WAN側（fr0）インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=fr0 IP=192.168.100.3 MASK=255.255.255.0 ↓`
7. 経路情報を設定します。

   `ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=fr0 NEXT=192.168.100.1 DLC=21 ↓
   ADD IP ROUTE=192.168.20.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=fr0 NEXT=192.168.100.2 DLC=20 ↓
   `
8. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

   `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
   SET CONFIG=router.cfg ↓
   `

メモ

■ 設定内容を確認するには、以下の各コマンドを使います。

- SHOW FR=0（fr0インターフェース）
- SHOW FR=0 CONFIG（fr0インターフェースのFRモジュール）
- SHOW FR=0 DLC（fr0インターフェースのDLC設定内容）
- SHOW FR=0 LMI（fr0インターフェースのLMIの状況）
- SHOW FR=0 COUNTER（fr0インターフェースでの送受信状況）

■ 接続相手のルーターがInverse ARPをサポートしていない場合など、Inverse ARPを使用しない場合は、各ルーターの手順6以降で下記のように相手ルーターのFRインターフェースのIPアドレスと、対応するDLCI番号をスタティックに設定します。

- ルーターA

  `ADD IP ARP=192.168.100.2 INT=fr0 DLCI=16 ↓
  ADD IP ARP=192.168.100.3 INT=fr0 DLCI=17 ↓
  `
- ルーターB

  `ADD IP ARP=192.168.100.1 INT=fr0 DLCI=18 ↓
  ADD IP ARP=192.168.100.3 INT=fr0 DLCI=19 ↓
  `
- ルーターC

  `ADD IP ARP=192.168.100.1 INT=fr0 DLCI=21 ↓
  ADD IP ARP=192.168.100.2 INT=fr0 DLCI=20 ↓
  `

■ 設定例中の「RESET FR=0」は、コマンドラインからfr0インターフェースの設定を行った場合に必要なものです。内蔵テキストエディター（EDIT）などで直接設定ファイルを記述する場合は「RESET FR=0」は不要です。
■ PVC状態確認手順（LMI）としてAnnex Aを使用する場合、フレームリレーのシステムパラメーターの1つであるError Threshold値（NN2パラメーター）の変更が必要になることがあります（本製品のデフォルト値は2）。たとえば、NTTのSuperRelayFRを使用している場合は、下記のコマンドを追加してNN2パラメーターの値を3に変更してください。

`CREATE FR=0 OVER=TDM-TOOS LMISCHEME=ANNEXA ↓
SET FR=0 NN2=3 ↓
`

まとめ

ルーターAのコンフィグ [テキスト版]
* 「#」で始まる行は、コンソールから入力しないと意味を持たないコマンドか、設定ファイル（.cfg）に記述しても無効なコマンドを示しています。詳細は本文の説明をご覧ください。

`SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓ CREATE TDM GROUP=TOY INTERFACE=bri0 SLOTS=1-2 ↓ CREATE FR=0 OVER=TDM-TOY LMISCHEME=ANNEXA ↓ # RESET FR=0 ↓ ENABLE IP ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP INT=fr0 IP=192.168.100.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP ROUTE=192.168.20.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=fr0 NEXT=192.168.100.2 DLC=16 ↓ ADD IP ROUTE=192.168.30.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=fr0 NEXT=192.168.100.3 DLC=17 ↓`

ルーターBのコンフィグ [テキスト版]
* 「#」で始まる行は、コンソールから入力しないと意味を持たないコマンドか、設定ファイル（.cfg）に記述しても無効なコマンドを示しています。詳細は本文の説明をご覧ください。

`SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓ CREATE TDM GROUP=TOY INTERFACE=bri0 SLOTS=1 ↓ CREATE FR=0 OVER=TDM-TOY LMISCHEME=ANNEXA ↓ # RESET FR=0 ↓ ENABLE IP ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP INT=fr0 IP=192.168.100.2 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=fr0 NEXT=192.168.100.1 DLC=18 ↓ ADD IP ROUTE=192.168.30.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=fr0 NEXT=192.168.100.3 DLC=19 ↓`

ルーターCのコンフィグ [テキスト版]
* 「#」で始まる行は、コンソールから入力しないと意味を持たないコマンドか、設定ファイル（.cfg）に記述しても無効なコマンドを示しています。詳細は本文の説明をご覧ください。

`SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓ CREATE TDM GROUP=TOY INTERFACE=bri0 SLOTS=1 ↓ CREATE FR=0 OVER=TDM-TOY LMISCHEME=ANNEXA ↓ # RESET FR=0 ↓ ENABLE IP ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.30.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP INT=fr0 IP=192.168.100.3 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=fr0 NEXT=192.168.100.1 DLC=21 ↓ ADD IP ROUTE=192.168.20.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=fr0 NEXT=192.168.100.2 DLC=20 ↓`

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #43

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-04 Rev.M

＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↑ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）