## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  82 VRRP（LAN）
##  ルーターBのコンフィグ

ENABLE IP
ADD IP INT=eth0 IP=192.168.1.2 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.2.2 MASK=255.255.255.0
ENABLE VRRP
CREATE VRRP=1 OVER=eth0 IP=192.168.1.1
CREATE VRRP=2 OVER=vlan1 IP=192.168.2.1
