[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ADD IPV6 RIP

カテゴリー：IPv6 / 経路制御（RIPng）

`ADD IPV6 RIP INTERFACE=interface POISONREVERSE={ON|OFF}`

interface: インターフェース名

指定したインターフェースでRIPngパケットの送受信が行われるようにする。

パラメーター

INTERFACE: インターフェース名。Ethernet、VLAN、PPPおよびVIRT（トンネルインターフェース）のみ指定できる。

POISONREVERSE: ポイズンリバースの有効（ON）・無効（OFF）。省略時は無効

例

``■ LAN側インターフェース（vlan1）でRIPngパケットの送受信を有効にする。
`ADD IPV6 RIP INTERFACE=vlan1`

備考・注意事項

POISONREVERSEパラメーターは後から変更できないので注意が必要。変更したいときは、DELETE IPV6 RIPコマンドでいったんRIPngを無効にしたあと、ADD IPV6 RIPコマンドで再度有効化するしかない。

関連コマンド

DELETE IPV6 RIP
DISABLE IPV6 RIP
ENABLE IPV6 RIP
SHOW IPV6 RIP

参考

RFC2080, RIPng for IPv6
RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H