## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  199 広域Ethernetの回線冗長化サービスとVRRPを使用した冗長構成
##  ルーターCのコンフィグ

ENABLE IP
ADD IP INT=ETH0 IP=10.0.0.30 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=VLAN1 IP=192.168.2.1 MASK=255.255.255.0
ADD OSPF AREA=0.0.0.0
ADD OSPF RANGE=192.168.2.0 MASK=255.255.255.0 AREA=0.0.0.0
ADD OSPF RANGE=10.0.0.0 MASK=255.255.255.0 AREA=0.0.0.0
ADD OSPF INT=VLAN1 AREA=0.0.0.0
ADD OSPF INT=ETH0 AREA=0.0.0.0
SET OSPF INT=VLAN1 PASSIVE=ON
ENABLE OSPF
