[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ADD IP ARP

カテゴリー：IP / ARP

`ADD IP ARP=ipadd INTERFACE=interface {DLCI=dlci|ETHERNET=macadd [PORT=port-num]}`

ipadd: IPアドレス
interface: IPインターフェース名（eth0、ppp0など）
dlci: DLCI（0〜1023）
macadd: MACアドレス（xx-xx-xx-xx-xx-xxの形式）
port-num: スイッチポート番号（1〜）

ARPキャッシュにスタティックエントリーを追加する。

パラメーター

ARP: IPアドレス

INTERFACE: IPインターフェース

DLCI: フレームリレー論理パス番号（DLCI）

ETHERNET: 物理（MAC）アドレス

PORT: スイッチポート番号。INTERFACEにVLANを指定した場合のみ必要。

例

``■ eth0配下に存在するIPアドレス192.168.100.20、MACアドレス00:00:f4:12:34:56のホストの情報を、ARPキャッシュに追加する。
`ADD IP ARP=192.168.100.20 INT=eth0 ETHERNET=00-00-f4-12-34-56
` ■ フレームリレー網上に存在するIPアドレス200.100.10.1のホストをARPキャッシュに追加する。同ホストは、DLC 23上にある。
`ADD IP ARP=200.100.10.1 INT=fr0 DLCI=23
` ■ スイッチポート3に接続されているIPアドレス192.168.10.54、MACアドレス00:00:f4:aa:bb:ccのホストの情報をARPキャッシュに追加する。
`ADD IP ARP=192.168.10.54 INT=vlan1 PORT=3 ETHERNET=00-00-f4-aa-bb-cc`

関連コマンド

DELETE IP ARP
SET IP ARP
SHOW IP ARP

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC826, An Ethernet Address Resolution Protocol -- or -- Converting Network rotocol Addresses to 48.bit Ethernet Address for Transmission on Ethernet Hardware
RFC925, Multi-LAN Address Resolution

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H