[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE DHCP6 RAPIDCOMMIT

カテゴリー：DHCPv6サーバー / 一般コマンド

`ENABLE DHCP6 RAPIDCOMMIT`

DHCPv6のRapid Commitオプションを有効にする。デフォルトは無効。
DHCPv6ではIPv6アドレスを割り当てる場合、通常4回のメッセージ交換が必要だが、Rapid Commitオプションを有効することにより2回のメッセージ交換（Solicite→Reply）でアドレスを付与することができる。

関連コマンド

DISABLE DHCP6 RAPIDCOMMIT
SHOW DHCP6

参考

RFC3315, Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6(DHCPv6)

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H